**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Генерала Шепетова від пр. Богоявленського до житлового будинку № 60 у Корабельному районі м. Миколаєва

1. **Кількість:** 1345 м2.
2. **Місце виконання робіт:** 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Корабельний район, вулиця Генерала Шепетова від пр. Богоявленського до житлового будинку № 60
3. **Очікувана вартість:** 1 650 369,60 грн.
4. **Строк виконання робіт:** до 01.06.2022 року.
5. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** буде встановлений під час оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів з урахуванням вимог п. 1 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».
6. **Умови оплати:** післяоплата.
7. **Гарантійний строк:** 5 років з моменту введення об’єкту в експлуатацію(у випадку, якщо об'єкт потребує введення в експлуатацію) або з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (у випадку, якщо об'єкт не потребує введення в експлуатацію).
8. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська. У складі тендерних пропозицій допускається подання документів іншою мовою з одночасним наданням автентичного перекладу українською мовою, крім тих документів, подання яких мовою оригіналу прямо передбачено (дозволено) цієї документацією.
9. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 12 893,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
10. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** визначаються електронною системою закупівель автоматично
11. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1% від очікуваної вартості предмету закупівлі.
12. Передбачається забезпечення виконання договору про закупівлі у розмірі 2% від фактичної вартості договору.
13. Вимоги до учасників: будуть визначені безпосередньо під час складення тендерної документації з урахуванням специфіки предмету закупівлі та з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
14. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** очікувана вартість вирахувана на підставі експертного звіту за № 193-20Д від 21.04.2020 (додається) та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (додається). Замовником взято за основу вартість будівельних робіт, що згідно експертного звіту складає 1 373 938 грн. без ПДВ. До вказаної суми додано кошти на покриття адміністративних витрат згідно зведеного кошторисного розрахунку (1 370 грн.). Загальна цифра складає 1 375 308 грн. без ПДВ, відповідно з ПДВ вартість складає 1 650 369,60 грн.

Відтак**,** Замовником з урахуванням кошторисної заробітної плати, яка складає 9 954,78 грн., визначено очікувано вартість закупівлі у розмірі 1 650 369,60 грн.

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Генерала Шепетова від пр. Богоявленського до житлового будинку № 60 у Корабельному районі м. Миколаєва |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|   | **Локальний кошторис №04-01-01. дорога** |   |   |   |  |
|   | **Розділ 1. ДОРОГА** |   |   |   |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | 100м3 | 0,01 |   |  |
| 2 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | 1 м3 | 2,5 |   |  |
| 3 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 13,45 |   |  |
| 4 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,08 |   |  |
| 5 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм (під бортовий камінь) | 100м2 | 1,02 |   |  |
| 6 | Установлення опор iз плит i кiлець дiаметром бiльше 1000 мм (демонтаж) | 100м3 | 0,0243 |   |  |
| 7 | Перевезення сміття до 5 км | т | 579,31 |   |  |
| 8 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (під бортовий камінь) | 100м2 | 1,02 |   |  |
| 9 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 3,4 |   |  |
| 10 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 340 |   |  |
| 11 | Установлення опор iз плит i кiлець дiаметром бiльше 1000 мм (нових) | 100м3 | 0,0243 |   |  |
| 12 | Плити перекриття кілець 2ПП 15-2 | шт | 9 |   |  |
| 13 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 9 |   |  |
| 14 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 9 |   |  |
| 15 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 13,45 |   |  |
| 16 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (всього 21 см) | 100м2 | 13,45 |   |  |
| 17 | Розливання в'яжучих матерiалiв | 1т | 0,9415 |   |  |
| 18 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 1,345 |   |  |
| 19 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 160,055 |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Середньомісячна зарплата робітників \_\_9,95478\_\_\_\_\_\_тис.грн. |  |  |

 |
|  |
|  |