**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт дорожнього покриття приватного сектору по вул. Тернопільській від вул. Лесі України до вул. Пшеницина у Корабельному районі м. Миколаєва

1. **Кількість:** 2999 м2.
2. **Місце виконання робіт:** 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, Корабельний район, вулиця Тернопільська від вул. Лесі Українки до вул. Пшеницина
3. **Очікувана вартість:** 2 578 747,20 грн.
4. **Строк виконання робіт:** до 01.06.2022 року.
5. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** буде встановлений під час оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів з урахуванням вимог п. 1 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».
6. **Умови оплати:** післяоплата.
7. **Гарантійний строк:** 5 років з моменту введення об’єкту в експлуатацію(у випадку, якщо об'єкт потребує введення в експлуатацію) або з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (у випадку, якщо об'єкт не потребує введення в експлуатацію).
8. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська. У складі тендерних пропозицій допускається подання документів іншою мовою з одночасним наданням автентичного перекладу українською мовою, крім тих документів, подання яких мовою оригіналу прямо передбачено (дозволено) цієї документацією.
9. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 12 893,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
10. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** визначаються електронною системою закупівель автоматично
11. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1% від очікуваної вартості предмету закупівлі.
12. Передбачається забезпечення виконання договору про закупівлі у розмірі 2% від фактичної вартості договору.
13. Вимоги до учасників: будуть визначені безпосередньо під час складення тендерної документації з урахуванням специфіки предмету закупівлі та з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
14. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** очікувана вартість вирахувана на підставі експертного звіту (позитивного) за № 425-20Д від 21.09.2020 (додається) та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (додається). Замовником взято за основу вартість будівельних робіт, що згідно експертного звіту складає 2 147 501 грн. без ПДВ. До вказаної суми додано кошти на покриття адміністративних витрат згідно зведеного кошторисного розрахунку (1 455 грн.). Загальна цифра складає 2 148 956 грн. без ПДВ, відповідно з ПДВ вартість складає 2 578 747,20 грн.

Відтак**,** Замовником з урахуванням кошторисної заробітної плати, яка складає 9 954,78 грн., визначено очікувано вартість закупівлі у розмірі 2 578 747,20 грн.

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Капітальний ремонт дорожнього покриття приватного сектору по вул. Тернопільській від вул.  Лесі Українки до вул. Пшеницина у Корабельному районі м. Миколаєва | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |
|  | **Локальний кошторис №02-01-01. Дорожній одяг** |  |  | |  | |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 29,99 | |  | |  |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км | т | 899,7 | |  | |  |
| 3 | Установлення плит перекриття кiлець дiаметром бiльше 1000 мм (демонтаж) | 100м3 | 0,0189 | |  | |  |
| 4 | Установлення плит перекриття кiлець дiаметром бiльше 1000 мм (нових) | 100м3 | 0,0189 | |  | |  |
| 5 | Плити перекриття кілець 2ПП 15-2 | шт | 7 | |  | |  |
| 6 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою | шт | 7 | |  | |  |
| 7 | На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 до 1 ряду | шт | -7 | |  | |  |
| 8 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 7 | |  | |  |
| 9 | Установлення стовпчикiв огороджувальних металевих | 100шт | 0,05 | |  | |  |
| 10 | Стовпчики металеві | шт | 5 | |  | |  |
| 11 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,17 | |  | |  |
| 12 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 17 | |  | |  |
| 13 | Улаштування основ з пiщано-щебеневих сумiшей 0-40мм оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 29,99 | |  | |  |
| 14 | На кожний 1 см змiни товщини шару основи з пiщано-щебеневих сумiшей 0-40мм додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 18 см | 100м2 | 29,99 | |  | |  |
| 15 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 4,99 | |  | |  |
| 16 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 6 см | 100м2 | 4,99 | |  | |  |
| 17 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 25 | |  | |  |
| 18 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 6 см | 100м2 | 25 | |  | |  |
| 19 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi тип Б, марка 1 | т | 428,2572 | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |
| Середньомісячна зарплата робітників \_\_\_9,95478\_\_\_тис.грн. | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |