***НФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРЕДМЕТОМ:* Капітальний ремонт тротуару по вул. 8 Березня від пр. Центральний до вул. 2 Поперечна (парний бік) в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45230000-8) – (Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

Очікувана вартість визначена на підставі зведеного кошторисного розрахунку, що міститься у складі проектно-кошторисної документації. До зведеного кошторисного розрахунку включені всі витрати за об’єктом, а саме: будівельні роботи, устаткування, кошти на покриття адміністративних витрат тощо.

Очікувана вартість безпосередньо формується з вартості будівельних робіт; адміністративних витрат будівельної організації; податку на додану вартість; вартість постачання устаткування за рахунок будівельної організації.

З урахуванням вищевказаних складових Замовником визначено очікувану вартість закупівлі.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |
|  | **Локальний кошторис №2-1-1. Капітальний ремонт тротуару по вул. 8 Березня від пр. Центральний до вул. 2 Поперечна (парний бік) в м. Миколаєві** |  |  | |  | |  |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 100м2 | 1,86 | |  | |  |
| 2 | Демонтаж бетонних плит iз заповненням швiв пiском | 100м2 | 1,82 | |  | |  |
| 3 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня бiльше 34 см | 100 пнiв | 0,02 | |  | |  |
| 4 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | 100м3 | 1,1863 | |  | |  |
| 5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,02 | |  | |  |
| 6 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | 1 м3 | 2,5 | |  | |  |
| 7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 27,009 | |  | |  |
| 8 | Розбирання поребриків | 100м | 4,33 | |  | |  |
| 9 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 3,721 | |  | |  |
| 10 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 12,144975 | |  | |  |
| 11 | Перевезення сміття до 20 км | т | 1214,4975 | |  | |  |
| 12 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (під бортовий камінь) | 100м2 | 1,1163 | |  | |  |
| 13 | Установлення бортових каменiв природних при iнших видах покриттiв (від розбирання) | 100м | 3,721 | |  | |  |
| 14 | Замiна чавунних люкiв | шт | 8 | |  | |  |
| 15 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 8 | |  | |  |
| 16 | Підняття ковера | 1 ковер | 2 | |  | |  |
| 17 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 352 | |  | |  |
| 18 | Поребрики 500х210х60 | шт | 704 | |  | |  |
| 19 | Укладання геотекстильного матеріалу | 1000 м2 | 2,7009 | |  | |  |
| 20 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | 100м2 | 27,009 | |  | |  |
| 21 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, товщина плитки 45мм | 1000 м2 | 2,691 | |  | |  |
| 22 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 278 | |  | |  |
| 23 | Укладання тактильної плитки при улаштування з'їздів для мало-мобільних груп населення | 1000 м2 | 0,0099 | |  | |  |
| 24 | Тактильна плитка | м2 | 9,9 | |  | |  |
| 25 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумiшей дрiбнозернистих та пiщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 1,86 | |  | |  |
| 26 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100м2 | 1,86 | |  | |  |
| 27 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 22,134 | |  | |  |
| 28 | Пiдготовка ґрунту пiд квiтники, товщина шару насипки 20 см | 100м2 | 0,91 | |  | |  |
| Кошторисна трудомісткість 9,4938 тис. люд. год. | | | |  | |  |  |
| Середньомісячна зарплата робітників 10,500 тис. грн. | | | |  | |  |  |