***НФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРЕДМЕТОМ: «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків № 12-А, 12-Б по вул. Генерала Карпенка у Заводському районі м. Миколаєва»***

***(ДК 021:2015: (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)***

Очікувана вартість визначена на підставі зведеного кошторисного розрахунку, що міститься у складі проектно-кошторисної документації. До зведеного кошторисного розрахунку включені всі витрати за об’єктом, а саме: будівельні роботи, устаткування, кошти на покриття адміністративних витрат тощо.

Очікувана вартість безпосередньо формується з вартості будівельних робіт; адміністративних витрат будівельної організації; податку на додану вартість; вартість постачання устаткування за рахунок будівельної організації.

З урахуванням вищевказаних складових Замовником визначено очікувану вартість закупівлі.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | **Локальний кошторис №2-1-1. Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків № 12-А, 12-Б по вул. Генерала Карпенка у Заводському районі м.Миколаєва** |  |  |  | | 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою WIRTGEN 1000 при глибині фрезерування 5 см | 1000 м2 | 1,757 |  | | 2 | На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати до норми 2-32-7 до 5см | 1000 м2 | 1,757 |  | | 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,1412 |  | | 4 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | 1 м3 | 5 |  | | 5 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 17,57 |  | | 6 | Перевезення сміття до 20 км | т | 474,39 |  | | 7 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-щебеневої сумiшi фр.0-40мм | 100м3 | 2,6355 |  | | 8 | Розливання в'яжучих матерiалiв | 1т | 0,7028 |  | | 9 | Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi (тип Б марка 1) без застосування укладальникiв асфальтобетону | 100т | 0,71088 |  | | 10 | Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних сумiшей | 100м2 | 16 |  | | 11 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до 5см | 100м2 | 16 |  | | 12 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 190,4 |  | | 13 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 1,57 |  | | 14 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до норми 18-42-5 до 5см | 100м2 | 1,57 |  | | 15 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 18,683 |  | | 16 | Демонтаж плит перекриття кілець | 100м3 | 0,012 |  | | 17 | Монтаж плит перекриття кілець з установленням люка | 100м3 | 0,012 |  | | 18 | Плити перекриття кілець ПП 10-2 | шт | 12 |  | | 19 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 12 |  | | 20 | Перекладання колодязiв трирядовою кладкою | шт | 12 |  | | 21 | На кожний наступний ряд кладки віднімати з норми 16-77-1 два ряди | шт | -12 |  | | 22 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 4,34 |  | | 23 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,302 |  | | 24 | Перевезення сміття до 20 км | т | 64,015 |  | | 25 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 4,34 |  | | 26 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 434 |  | | 27 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-щебеневої сумiшi фр. 0-40мм | 100м3 | 0,2824 |  | | 28 | Відновлення асфальтобетонних покриттiв (після встановлення бортового каменю) iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | 100м2 | 3,53 |  | | 29 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 4см | 100м2 | 3,53 |  | | 30 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип В, марка 1 | т | 33,7468 |  | | 31 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 156 |  | | 32 | Поребрик ЖС (L=2,4м.п.) | шт | 65 |  | |
|  |