|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт . | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|  | Очищення мереж від гілок і накидів | 1 км траси | 25 | Обрізка крони дерев (гілок), очищення електромереж від накидів, прибирання та вивезення гілок |
|  | Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів | 1 км траси | 55 | Визначення коротких замикань, відключення дротів від фіксуючих пристроїв, заміна пошкоджених дротів, натягування та їх фіксація (при роботі цілодобової АДС 365 днів на рік) |
|  | Натягування провислих проводів повітряної лінії та перенатяг нових проводів | 1 км траси | 7,2 |  |
|  | Огляд та ремонт кабельної лінії | 1 км траси | 1,5 | Огляд та чищення кабельних каналів, колодязів, тунелів. Ремонт кришок, засувів, тощо |
|  | Ліквідація пошкоджень електромереж | 1 км траси | 32 | При аварійному пошкодженні дротів, перевірка кріплень.тощо |
|  | Обрізка крони дерева | 1 дерево | 55 | Обрізка крони дерев( не більш ніж 10% крони дерева) для доступу до елементів електричних мереж |
|  | Утримання аварійно-диспетчерської служби | 1 день | 78 | Цілодобова служба: прийом повідомлень засобами телефонного зв’язку, контроль за електричними мережами міста, аварійні відключення, управління фазами освітлення, тощо (Організація АДС з дотриманням вимог трудового законодавства) |
|  | Огляд та обслуговування світильників з лампами розжарювання | 1 світильник | 400 | Перевірка кріплень, контактів зєднання, роботи світильника тощо |
|  | Огляд та обслуговування світлодіодних світильників та світильників з ртутними, натрієвими та галогенними лампами | 1 світильник | 6700 | Перевірка кріплень, контактів з’єднання, роботи світильника тощо |
|  | Огляд повітряної лінії | 1 км траси | 50 |  |
|  | Ремонт світильників з газорозрядними лампами | 1 світильник | 80 | Заміна захисного скла або корпусу світильників, патронів, тощо |

\* З урахуванням вартості всіх матеріально-технічних ресурсів, необхідних для надання послуг ( витрати на матеріали та роботу транспорту).

Технічне завдання щодо обслуговування мереж зовнішнього освітлення м. Миколаєва складене з урахуванням вимог:

* Наказ Мінжитлокомунгоспу від 21.08.2008 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів»
* Наказ Мінжитлокомунгоспу від 25.02.2009 № 45 «Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів»
* Наказ Мінжитлокомунгоспу від 01.07.2009 № 192 «Про затвердження форми звітності № 1-осв (річна) «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-осв (річна) «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»
* ГКН 02.08.008-2002 «Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення»
* Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N209 “Про затвердження Правил охорони електричних мереж”
* Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 №257, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.98 №11/2451
* Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.06 №258, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.06 №1143/13017
* Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82 Утверждена приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14 января 1982 г. № 1
* Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 N992 “Про затвердження вимог до світлодіодних світлотехнічних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення”

та інших законодавчих актів України.

Очікувана вартість ТЗ складається з вартості аналогічних послуг за попередні періоди враховуючи показники індексу споживчих цін рекомендовані Міністерством Фінансів України.