**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дороги по вул. Херсонське шосе (в районі залізничного переїзду) в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за  допомогою машин для холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування  50 мм | м2 | 378 |  | |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати  або виключати до норми 18-4-1 (всього 80мм) | м2 | 378 |  | |
| 3 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,71 |  | |
| 4 | Армування шарів асфальтобетонного покриття  геогратами | м2 | 378 |  | |
| 5 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,  5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 378 |  | |
| 6 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або  виключати до норми 18-44-3 (всього 80мм) | м2 | 378 |  | |
| 7 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 0,2646 |  | |
| 8 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон  щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 71,064 |  | |
|  | | | | | |

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.