**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дороги по вул. Херсонське шосе (в районі залізничного переїзду) в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт  |
| Об'єми робіт |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування50 мм | м2 | 378 |   |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додаватиабо виключати до норми 18-4-1 (всього 80мм) | м2 | 378 |   |
| 3 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,71 |   |
| 4 | Армування шарів асфальтобетонного покриттягеогратами |  м2 | 378 |   |
| 5 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  м2 | 378 |   |
| 6 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті абовиключати до норми 18-44-3 (всього 80мм) |  м2 | 378 |   |
| 7 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 0,2646 |   |
| 8 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 71,064 |   |
|   |

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.