**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дороги по вул. Лазурна в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця виміру | | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |  |
|  | **Локальний кошторис №2-1-2. Поточний ремонт** | | | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | | | | 1000м2 | | 1,0756 | |  | |  |
| 2 | Ремонт щебеневих основ дорiг з додаванням нового матеріалу | | | | 100м2 | | 5,7756 | |  | |  |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | | | | 100м2 | | 1,756 | |  | |  |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | | | | 100м2 | | 9 | |  | |  |
| 5 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 глибиною фрезерування 50 мм | | | | 100м2 | | 46,79 | |  | |  |
| 6 | На кожні 20 мм зміни глибини фрезерування додавати до товшини 70 мм | | | | 100м2 | | 46,79 | |  | |  |
| 7 | Розливання в'яжучих матерiалiв | | | | 1т | | 3,29 | |  | |  |
| 8 | Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням укладальникiв асфальтобетону | | | | 100т | | 2,2184 | |  | |  |
| 9 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | | | т | | 224,0584 | |  | |  |
| 10 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | | | | 1000 м2 | | 4,7 | |  | |  |
| 11 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | | | т | | 571,52 | |  | |  |
| 12 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 до товшини 7 см | | | | 1000 м2 | | 4,7 | |  | |  |
| 13 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | | | т | | 227,48 | |  | |  |
| 14 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | 100 т | | 3,1 | |  | |  |
| 15 | Перевезення асфальтної крихти до 22 км | | | | т | | 200,62 | |  | |  |
| 16 | Перевезення сміття до 22 км | | | | т | | 110,62 | |  | |  |
| 17 | Ремонт бордюрiв | | | | 100м | | 10 | |  | |  |
| 18 | Установлення бортових каменiв при iнших видах покриттiв | | | | 100м | | 2 | |  | |  |
| 19 | Каменi бортовi 300-30-15 | | | | м | | 200 | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |