**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Образцова від вул. Декабристів**

**до вул. Пушкінська в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту,**

**технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за  допомогою машин для холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування  50 мм | | м2 | 3591,4 |  | |
| 2 | Перевезення сміття до 15 км | | т | 1181 |  | |
| 3 | Ремонт бордюрiв (бортові камені природні) | | м | 339 |  | |
| 4 | (Демонтаж)Установлення бортових каменiв природних  при iнших видах покриттiв | | м | 18 |  | |
| 5 | Установлення бортових каменiв природних при iнших  видах покриттiв . | | м | 18 |  | |
| 6 | Установлення бортових каменiв бетонних i  залiзобетонних при iнших видах покриттiв | | м | 20 |  | |
| 7 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних  колодязів на залізобетонні | | кільце | 13 |  | |
| 8 | Плита покриття колодязів залізобетонна | | шт | 13 |  | |
| 9 | Кільце опорне залізобетонне | | шт | 13 |  | |
| 10 | Люк чавунний для колодязiв важкий (новий) | | шт | 13 |  | |
| 11 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових  каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з  твердим покриттям | | колодязь | 3 |  | |
| 12 | Розливання в'яжучих матерiалiв | | т | 2,5139 |  | |
| 13 | Емульсiя бiтумна, дорожна | | т | 2,589 |  | |
| 14 | Улаштування вирiвнювального шару з  асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням  укладальникiв асфальтобетону | | т | 127,135 |  | |
| 15 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон  щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | т | 128,40635 |  | |
| 16 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,  5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | | м2 | 3591,4 |  | |
| 17 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон  щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | т | 423,78 |  | |
| 18 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | | м3 | 10,17 |  | |
| 19 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | | м2 | 203,4 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 20 | (Демонтаж)Установлення бетонних поребрикiв на  бетонну основу | | | м | | 7 | |  | |
| 21 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу  (нових) | | | м | | 7 | |  | |
| 22 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи з пiщано-щебеневої сумiшi, жорстви | | | м3 | | 7 | |  | |
| 23 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів (плитки тов.45мм) | | | м2 | | 194,14 | |  | |
| 24 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] (тактильної плитки) | | | м2 | | 9,26 | |  | |
| 25 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ( плитка тактильна)  бетон В30 [М400] [МРЗ200] | | | м2 | | 9,3526 | |  | |
| 26 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ( плитка тов. 45мм)  бетон В30 [М400] [МРЗ200] | | | м2 | | 196,0814 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.