**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Образцова від вул. Декабристів**

**до вул. Пушкінська в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту,**

**технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування50 мм | м2 | 3591,4 |   |
| 2 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1181 |   |
| 3 | Ремонт бордюрiв (бортові камені природні) | м | 339 |   |
| 4 | (Демонтаж)Установлення бортових каменiв природнихпри iнших видах покриттiв | м | 18 |   |
| 5 | Установлення бортових каменiв природних при iншихвидах покриттiв . | м | 18 |   |
| 6 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв | м | 20 |   |
| 7 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційнихколодязів на залізобетонні | кільце | 13 |   |
| 8 | Плита покриття колодязів залізобетонна | шт | 13 |   |
| 9 | Кільце опорне залізобетонне | шт | 13 |   |
| 10 | Люк чавунний для колодязiв важкий (новий) | шт | 13 |   |
| 11 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядовихканалізаційних колодязів без заміни люка, поверхня зтвердим покриттям | колодязь | 3 |   |
| 12 | Розливання в'яжучих матерiалiв | т | 2,5139 |   |
| 13 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 2,589 |   |
| 14 | Улаштування вирiвнювального шару засфальтобетонної сумiшi iз застосуваннямукладальникiв асфальтобетону | т | 127,135 |   |
| 15 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 128,40635 |   |
| 16 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  м2 | 3591,4 |   |
| 17 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 423,78 |   |
| 18 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | м3 | 10,17 |   |
| 19 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | м2 | 203,4 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | (Демонтаж)Установлення бетонних поребрикiв набетонну основу | м | 7 |   |
| 21 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу(нових) | м | 7 |   |
| 22 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiщано-щебеневої сумiшi, жорстви | м3 | 7 |   |
| 23 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші площадок татротуарів (плитки тов.45мм) |  м2 | 194,14 |   |
| 24 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] (тактильної плитки) | м2 | 9,26 |   |
| 25 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ( плитка тактильна)бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 9,3526 |   |
| 26 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ( плитка тов. 45мм)бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 196,0814 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.