**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дороги по вул. Озерна від вул. Курортна до вул. Лазурна в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт  |
| Об'єми робіт |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування50 мм | м2 | 8503 |   |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додаватиабо виключати до норми 18-4-1(всього 90мм) | м2 | 7371 |   |
| 3 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1181 |   |
| 4 | Ремонт бордюрiв (бортові камені природні) | м | 700 |   |
| 5 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних (нових) при iнших видах покриттiв | м | 27 |   |
| 6 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційнихколодязів на залізобетонні | кільце | 5 |   |
| 7 | Плита покриття колодязів залізобетонна | шт | 5 |   |
| 8 | Кільце опорне залізобетонне | шт | 5 |   |
| 9 | Люк чавунний для колодязiв важкий (новий) | шт | 5 |   |
| 10 | Ремонт горловин зливоприймальних колодязiв | шт | 15 |   |
| 11 | Люк чавунний з гратами для дощоприймальногоколодязя (новий) | шт | 15 |   |
| 12 | Розливання в'яжучих матерiалiв | т | 4,116 |   |
| 13 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 4,239 |   |
| 14 | Улаштування вирiвнювального шару засфальтобетонної сумiшi iз застосуваннямукладальникiв асфальтобетону | т | 295,89 |   |
| 15 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 298,85 |   |
| 16 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм], (всього 40мм) |  м2 | 7371 |   |
| 17 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті абовиключати до норми 18-44-1 |  м2 | -7371 |   |
| 18 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  м2 | 8503 |   |
| 19 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 5,952 |   |
| 20 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 1699,18 |   |
|   | З'їзди для МГН |   |   |   |
| 21 | Різання а/б покриттів | м шва | 35 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 6,76 |   |
| 23 | (Демонтаж)Установлення бетонних поребрикiв набетонну основу | м | 10 |   |
| 24 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних ( нових) при iнших видах покриттiв | м | 17 |   |
| 25 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм(тротуарів) | м2 | 224,71 |   |
| 26 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 64 |   |
| 27 | Улаштування основ пiд тротуари | м2 | 224,71 |   |
| 28 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканогосинтетичного матеріалу під покриттям із плит (згеотекстилю) | м2 | 224,71 |   |
| 29 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] (плитка 45мм) | м2 | 209,9 |   |
| 30 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] (плитка тактильна) | м2 | 14,81 |   |
| 31 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 62 |   |
|   | Технічна смуга |   |   |   |
| 32 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв |  м3 | 1,5 |   |
| 33 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | м3 | 13,92 |   |
| 34 | (Демонтаж)Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрнихфiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | м2 | 10 |   |
| 35 | (Демонтаж)Установлення бетонних поребрикiв набетонну основу | м | 105 |   |
| 36 | (Демонтаж)Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв | м | 80 |   |
| 37 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм(тротуарів) | м2 | 847,5 |   |
| 38 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 767,5 |   |
| 39 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних ( нових) при iнших видах покриттiв | м | 80 |   |
| 40 | Улаштування основ пiд тротуари | м2 | 847,5 |   |
| 41 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканогосинтетичного матеріалу під покриттям із плит (згеотекстилю) | м2 | 847,5 |   |
| 42 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] (плитка 45мм) | м2 | 847,5 |   |
|   |

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.