**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дороги по вул. Пушкінська від вул. Потьомкінська до вул. Велика Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту,**

**технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за  допомогою машин для холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування  50 мм | м2 | 1700 |  | |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати  або виключати до норми 18-3-1(всього 100 мм) | м2 | 1700 |  | |
| 3 | (Демонтаж)Установлення зливоприймальних решіток | шт | 10 |  | |
| 4 | Розбирання вручну цегляної кладки зливоприймальних  колодязів | м3 | 3,75 |  | |
| 5 | Улаштування колодязiв зливоприймальних  залізобетонних монолiтних | м3 | 5,641 |  | |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 39,88 |  | |
| 7 | Перевезення сміття до 15 км | т | 440,88 |  | |
| 8 | Ремонт бордюрiв (бортові камені природні) | м | 75 |  | |
| 9 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних  колодязів на залізобетонні | кільце | 6 |  | |
| 10 | Плита покриття колодязів залізобетонна | шт | 6 |  | |
| 11 | Кільце опорне залізобетонне | шт | 6 |  | |
| 12 | Люк чавунний для колодязiв важкий (новий) | шт | 6 |  | |
| 13 | Ремонт горловин зливоприймальних колодязiв | шт | 6 |  | |
| 14 | Армування шарів асфальтобетонного покриття  геогратами | м2 | 1700 |  | |
| 15 | Розливання в'яжучих матерiалiв | т | 0,68 |  | |
| 16 | Емульсiя бiтумна, дорожна (0,4л/м2) | т | 0,7004 |  | |
| 17 | Улаштування вирiвнювального шару з  асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням  укладальникiв асфальтобетону (50 мм) | т | 200,6 |  | |
| 18 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячі крупнозернисті тип А  марка 1 | т | 202,606 |  | |
| 19 | Улаштування покриття з ЩМА-15  асфальтоукладальником [верхнього шару товщиною 50  мм]. | м2 | 1700 |  | |
| 20 | Емульсiя бiтумна, дорожна (0,4л/м2) | т | 0,7004 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi дрiбнозернисті ЩМА-15  на битумі БМКП 40/60-68 | т | 212,5 |  |
|  | | | | |

Кошторисна заробітна плата -10630 грн. Загальна кошторисна трудомісткість-1007,64 люд.- год

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.