**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт покрівлі житлового будинку по проспекту Центральному, 22-Б в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) – покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |
|  | **Локальний кошторис №2-1-1. Ремонт покрівлі** |  |  | |  | |  |
| 1 | Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами | 100м2 | 0,5 | |  | |  |
| 2 | Улаштування з листової сталі настінних жолобів | 100м | 2,1 | |  | |  |
| 3 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 35 | |  | |  |
| 4 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 1 | |  | |  |
| 5 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих | 100м2 | 2,4 | |  | |  |
| 6 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 2,4 | |  | |  |
| 7 | Перевезення будівельного сміття до 22 км | т | 7 | |  | |  |
| 8 | Огородження покрівель перилами (Демонтаж) | 100м | 0,5 | |  | |  |
| 9 | Огородження покрівель перилами | 100м | 0,5 | |  | |  |
| 10 | Ремонт примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм | 100 м | 1,5 | |  | |  |
| 11 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 2,12 | |  | |  |
| 12 | Сталь листова | т | 1,2 | |  | |  |
| 13 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-19010 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 4,5 | |  | |  |
| 14 | Електростанцiї пересувнi бензинові, потужнiсть 2,4 кВт | маш-год | 25 | |  | |  |
| 15 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | 100м2 | 2,07 | |  | |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 7 | |  | |  |
| 17 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 2,4 | |  | |  |
| 18 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 2 | |  | |  |
| Кошторисна трудомісткість 1,45091 тис. люд.год. | | | |  | |  | |
| Середньомісячна зарплата робітників 9,95478 тис.грн. | | | |  | |  | |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції визначених технічним завданням послуг, наданого звіту щодо обстеження і ремонту покрівлі за адресою пр. Центральний, 22-Б.**