**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт покрівлі житлового будинку по провулку Парусному, 11 в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) – покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № з/п  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|   |  |   |   |   |  |
| 1 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетонній основі(Демонтаж) | м2 | 36 |   |  |
| 2 | Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по цементобетонній основі | м2 | 36 |   |  |
| 3 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетонній основі | м2 | 36 |   |  |
| 4 | Геотекстиль | м2 | 36 |   |  |
| 5 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм | м | 500 |   |  |
| 6 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм | м | 500 |   |  |
| 7 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, на перші повні або неповні 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати | м | 500 |   |  |
| 8 | Герметик | л | 30 |   |  |
| 9 | Улаштування жолобів підвісних | м | 150 |   |  |
| 10 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 150 |   |  |
| 11 | Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку | шт | 6 |   |  |
| 12 | Саморіз покрівельний | шт | 2500 |   |  |
| 13 | Дюбель | шт | 2500 |   |  |
| 14 | Геотекстиль | м2 | 120 |   |  |
| 15 | Шайби тарільчасті | шт | 850 |   |  |
| 16 | Саморіз покрівельний | шт | 950 |   |  |
| 17 | Дюбель | шт | 950 |   |  |
| 18 | Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих | шт | 6 |   |  |
| 19 | Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих(Демонтаж) | шт | 6 |   |  |
| Кошторисна трудомісткість 1,26942 тис. люд.год. |  |  |
| Середньомісячна зарплата робітників 10,630 тис.грн. |  |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції визначених технічним завданням послуг, наданого звіту щодо обстеження і ремонту покрівлі за адресою пров. Парусний, 11 та дефектного акту.**