**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт покрівлі житлового будинку**

**по провулку Парусному, 11 в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) – покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**

|  |
| --- |
| Згідно послуг з обстеження та надання рекомендацій щодо відновлення покрівлі житлового будинку по провул. Парусному 11  |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покрівель із полівінілхлоридних мембранBauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетоннійоснові | м2 покриття | 410 |  |
| 2 | Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлориднихмембран BauderTHERMOFOL по цементобетонній основі | м2 покриття | 410 |  |
| 3 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембранBauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетоннійоснові | м2 покриття | 410 |  |
| 4 | Геотекстиль | м2 | 471.5 |  |
| 5 | Розбирання примикань із полівінілхлоридних мембранBauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висотапримикань до 400 мм | м примикань | 500 |  |
| 6 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембранBauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висотапримикань до 400 мм | м примикань | 500 |  |
| 7 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембранBauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, на першіповні або неповні 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати | м примикань | 500 |  |
| 8 | Герметик | л | 30 |  |
| 9 | Саморіз покрівельний | шт | 3500 |  |
| 10 | Дюбель | шт | 3500 |  |
| 11 | Геотекстиль | м2 | 230 |  |
| 12 | Шайби тарільчасті | шт | 1640 |  |
| 13 | Саморіз покрівельний | шт | 1640 |  |
| 14 | Дюбель | шт | 1640 |  |
|  | **Внутрiшнi водостоки** |  |  |  |
| 15 | Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих | лійка | 6 |  |
| 16 | Демонтування лійок внутрішнього водостоку однорівневих | лійка | 6 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції визначених технічним завданням послуг, наданого звіту щодо обстеження і ремонту покрівлі за адресою пров. Парусний, 11 та дефектного акту.** |  |  |