**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Вінграновського, 45 в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) – покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |
|  | **Локальний кошторис №2-1-1. Ремонт пошкоджень покрівлі житлового будинку** |  |  | |  | |  |
|  | **Розділ 1. Монтажнi роботи** |  |  | |  | |  |
| 1 | Покриття відремонтованих м'яких покрівель бутилкаучуковою гідроізоляційною мастикою | 100м2 | 2,6 | |  | |  |
| 2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів труба водосточна Ф140 | 100м | 2 | |  | |  |
| 3 | Коліна прості | шт | 164 | |  | |  |
| 4 | Ланки водостічних труб | м | 200 | |  | |  |
| 5 | Воронки | шт | 24 | |  | |  |
| 6 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з колисок | 100м | 1,2 | |  | |  |
| 7 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | 100м2 | 2,6 | |  | |  |
| 8 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари із захисним шаром з гравію | 100м2 | 2,6 | |  | |  |
| 9 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100м2 | 2,6 | |  | |  |
| 10 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 2,4 | |  | |  |
| 11 | Фарбування металевої огорожі 2 рази | 100м2 | 0,5 | |  | |  |
| 12 | Очищення від пилу та бруду елементів огорожі. Металева огорожа бар'ерного типу | 100 м | 2,4 | |  | |  |
| 13 | Установлення металевої огорожі без поручня (Демонтаж) | 100м | 2,4 | |  | |  |
| 14 | Установлення металевої огорожі без поручня | 100м | 2,4 | |  | |  |
| 15 | Рубероид наплавляємий Акваізол АПП-ПЄ-4,0ОП(верхній шар) | м2 | 462 | |  | |  |
| 16 | Металоконструкції двері одностулкової 3х800х1150мм | шт | 2 | |  | |  |
| 17 | Грунтовка | т | 0,5 | |  | |  |
| 18 | Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів | м2 | 462 | |  | |  |
| 19 | Заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал | 10шт | 1 | |  | |  |
| 20 | оголовки вентиляційні ПВХ каналізаційних стояків в складі клапан та труба ф110 1000мм | шт | 16 | |  | |  |
| 21 | Додавати на кожний наступний канал | 10шт | 0,6 | |  | |  |
| 22 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | 100м | 2,4 | |  | |  |
| 23 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | 100м | 2,34 | |  | |  |
|  | **Розділ 2. Покриття** |  |  | |  | |  |
| Кошторисна трудомісткість 1,60355 тис. люд.год. | | | |  | |  | |
| Середньомісячна зарплата робітників 10,630 тис.грн. | | | |  | |  | |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції визначених технічним завданням послуг, наданого звіту щодо обстеження і ремонту покрівлі за адресою вул. Вінграновського, 45.**