**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по пр. Корабелів вздовж будинків № 13, 15 в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт - виконання робіт в забудованій частині міста |
| Об'єми робіт |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Звалювання вручну в мiських умовах сухостiйних деревм'яких листяних порiд висотою до 3 м, дiаметр стовбурапонад 30 см до 40 см | м3 | 4 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом (тротуарів) | м3 | 49,8 |   |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 1,8 |   |
| 4 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв |  м3 | 45,7 |   |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 181,9 |   |
| 6 | Навантаження смiття вручну |  т | 2,1 |   |
|   | Місце для паркування автомобілей |   |   |   |
| 7 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом (доріг) | м3 | 18,2 |   |
| 8 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профілю,глибина корита до 250 мм | м2 | 182 |   |
| 9 | Розбирання бортових каменiв | м | 53 |   |
| 10 | Установлення бортових каменiв природних при iншихвидах покриттiв (від розбирання) | м | 53 |   |
| 11 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iзщебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стискпонад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 182 |   |
| 12 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. |  м2 | 182 |   |
| 13 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті абовиключати до норми 18-44-1(всього 50мм) |  м2 | -182 |   |
| 14 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  м2 | 182 |   |
| 15 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 42,95 |   |
| 16 | Установлення стовпчиків (металевих болардівневисувних) | стовп. | 20 |   |
| 17 | Болард СНБ-500(металевий,невисувний) | шт | 20 |   |
| 18 | Демонтаж бетонних поребрикiв | м | 410 |   |
| 19 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 410 |   |
| 20 | Поребрики 500х210х60 | шт | 820 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебенево-піщаної суміши. | м2 | 971,6 |   |
| 22 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканогосинтетичного матеріалу (геотекстилю) | м2 | 971,6 |   |
| 23 | Геотекстиль | м2 | 981,316 |   |
| 24 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші (відсів тацемент)тротуарів, шириною до 2 м (відсів та цемент) |  м2 | 947 |   |
| 25 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi , товщина 60 мм | м2 | 972,468258 |   |
| 26 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 320 |   |
| 27 | Плити тротуарнi тактильні  | м2 | 19,040742 |   |
| 28 | Ремонт оглядових колодязiв з заміною люків | шт | 4 |   |
| 29 | Ремонт горловини цегляних колодязя трирядовоюкладкою | шт | 1 |   |
| 30 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 4 |   |
| 31 | Заготовлення рослинної землi механiзованим способом | м3 | 1 |   |
| 32 | Розробка ґрунту (рослинної землі) екскаватором здоробкою вручну, група ґрунту 1 |  м3 | 45 |   |
| 33 | Перевезення грунту до 30 км | т | 67,5 |   |
| 34 | Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного тазвичайного газонiв вручну | м2 | 400 |   |
|   |

Кошторисна заробітна плата - 10630 грн. Загальна кошторисна трудомісткість - 4765,85 люд.- год

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**