**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по вул. Московська від вул. Дунаєва до вул. Чкалова (парний бік) в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт  |
| Об'єми робіт |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | м3 | 65 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 4 |   |
| 3 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм(з навантаженням на автомобілі-самосвали) | м2 | 1551 |   |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 264,15 |   |
| 5 | Навантаження смiття вручну |  т | 3,1 |   |
| 6 | Перевезення сміття до 20 км | т | 964,15 |   |
| 7 | Ремонт бордюрiв ( гранітних) | м | 161 |   |
| 8 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв | м | 36 |   |
| 9 | Камені бортові БР100.30.15 | шт | 36 |   |
|   | Відновлення а/б покриття дороги після встановленнябортового каменю |   |   |   |
| 10 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iзщебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стискпонад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 80 |   |
| 11 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячихасфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненнямсамохідними котками | м2 | 80 |   |
| 12 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-42-5 (всього 7см.) | м2 | 80 |   |
| 13 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 13,36 |   |
| 14 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iзщебенево-піщаної суміши. | м2 | 1551 |   |
| 15 | Демонтаж бетонних поребрикiв | м | 120 |   |
| 16 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 215 |   |
| 17 | Поребрики 500х210х60 | шт | 430 |   |
| 18 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканогосинтетичного матеріалу (геотекстилю) | м2 | 1551 |   |
| 19 | Геотекстиль | м2 | 1566,51 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 1551 |   |
| 21 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi , товщина 60 мм | м2 | 1419,732 |   |
| 22 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi , товщина 80 мм | м2 | 179,037 |   |
| 23 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 35 |   |
| 24 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,(плитки тактильної) |  м2 | 10,35 |   |
| 25 | Плити тротуарнi тактильні  | м2 | 10,35 |   |
| 26 | Улаштування з/б лотків | м3 | 0,294 |   |
| 27 | Лотки з/бетонні (350х140х60мм) | м | 35,5 |   |
| 28 | Ремонт оглядових колодязів | шт | 2 |   |
| 29 | Перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовоюкладкою | шт | 4 |   |
| 30 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 4 |   |
| 31 | Корчування пнiв |  пнiв | 5 |   |
|   |

Кошторисна заробітна плата -10630 грн. Загальна кошторисна трудомісткість - 4191,0 люд.- год

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**