**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** ДК 021:2015: (34920000-2) – дорожнє обладнання (придбання дорожнього обладнання).
5. **Кількість:** 990 шт.
6. **Місце поставки товару:** 54005, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7.
7. **Очікувана вартість:** 911 250,00 грн. з ПДВ.
8. **Строк поставки товару:** з моменту підписання договору і до 12.12.2023.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
10. **Умови оплати:** протягом 20 календарних днів з моменту підписання акту приймання-передачі та надання Постачальником рахунка на оплату.
11. **Гарантійний строк:** 24 місяці з моменту підписання акту прийому-передачі товару.
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** не вимагається.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступних інформаційних джерел, зокрема веб-сайтів із прасами на товари, що складають потребу в закупівлі.

***Технічне завдання:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування обладнання**  | **Кількість,од.** | **Технічні та якісні характеристики** |
| **1.** | Мобільні огорожі (тимчасові) з кутовими кронштейнами, в комплекті щільний литий зйомний банер (полотно) з люверсами | 240 | Сфера застосування - огородження об’єктів на час проведення ремонтних робіт.Висота секції, мм — 2000;Ширина секції, мм — 3500;Висота комірки, мм — 250;Ширина комірки, мм — 100;Дріт вертикальний, мм — 3;Дріт горизонтальний, мм — 2,5;Труба вертикальна, мм — 42;Труба горизонтальна, мм — 25.Грати мобільної огорожі - оцинковані, без гострих залишків цинку. |
| **2.** | Муфти для з’єднання мобільних огорож (42/42 мм) | 480 | Поєднує два прута діаметрами по 42ммГаряче цинкування. |
| **3.** | Опори для мобільних огорож МО (не легше ніж 18 кг.) | 270 | Опори для мобільних огорож МО виконані з ударостійкого пластику. |

**Технічні характеристики банера зйомного:**

* полотно виготовляється із щільного литого банеру, щільністю 510 грам/м2, із нанесенням повнокольорового друку за макетом Замовника.
* по периметру щільно наклеюється сітлоповертальна плівка шириною 150 мм, а також набиваються люверси (металеві кільця) для кріплення на металевий каркас.
* кріпленні на каркас проводиться пластиковими хомутам товщиною не менше 8 мм.

**Гарантія виготовлення/термін придатності:** гарантійний термін на весь товар не менше 24 місяців з моменту підписання акту-прийому передачі.

**Вимоги, щодо країни походження товару:** забороняється пропонувати товари країною походження яких є російська федерація або республіка білорусь.