***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»***

***(КП ММР «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»)***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі : **Поточний ремонт частини об'єкту благоустрою, сектору для почесних військових поховань (Алея Слави), розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади (кадастровий номер 4824880400:02:002:0004) (код ДК 021-2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи),** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СДУЖБА», ЄДРПОУ 03349134, підприємство, яке забезпечує потреби територіальної громади (отримувач бюджетних коштів).

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***Поточний ремонт частини об'єкту благоустрою, сектору для почесних військових поховань (Алея Слави), розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади (кадастровий номер 4824880400:02:002:0004) (код ДК 021-2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

**Вид процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**. 4 705 932,00 грн. (Очікувана вартість включає в себе всі податки, збори, будь–які платежі, будь-які витрати і т.п.). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі на підставі локально-кошторисної документації виконаної сертифікованим інженером-проектувальником згідно договору № 307/б від 24 червня 2024 року за предметом закупівлі: Послуги з виготовлення кошторисної документації, дефектного акту та ескізних пропозицій по об'єкту : "Поточний ремонт частини об'єкту благоустрою сектору для почесних військових поховань (Алея Слави) розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади(кадастровий номер 4824880400:02:002:0004)", ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-25-000743-a.

**Обґрунтування потреби:** згідно положення про сектор почесних військових поховань «Алея Слави» Миколаївської міської територіальної громади затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.04.2024 № 596 на КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» покладено обов’язки з благоустрою сектору почесних військових поховань за рахунок коштів бюджету ММТГ. Комплексною програмою підтримки Захисників і Захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України м. Миколаєва на 2024-2026 роки (зі змінами) на КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» покладено виконання заходів із встановлення однотипних намогильних споруд на могили загиблих захисників. Для реалізації програми, на місці встановлення намогильних споруд (Алея Слави) необхідно проведення поточного ремонту з урахуванням графічних матеріалів і кошторисної документації.

**Розмір бюджетного призначення:** 4 705 932,00 грн, КЕКВ 2610.

**Технічні та якісних характеристики предмета закупівлі:**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,  глибина корита до 250 мм | | | | м2 | 714 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | | | | м3 | 86,51 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 22 км | | | | т | 142,7415 |  |
| 4 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | | | | м3 | 86,51 |  |
| 5 | Установлення бортових каменів бетонних і  залізобетонних при цементнобетонних покриттях | | | | м | 431,6 |  |
| 6 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | | | | м | 8,9 |  |
|  | Покриття гранітною плиткою по бетонній основі ТИП1  564 м2 | | | |  |  |  |
|  | =============================== | | | |  |  |  |
| 7 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого  синтетичного матеріалу в земляному полотні | | | | м2 | 564 |  |
| 8 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи з піщано-щебневої суміші | | | | м3 | 84,6 |  |
| 9 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М  150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | 33,84 |  |
| 10 | Улаштування цементно-бетонних покриттів  одношарових товщиною шару 20 см засобами малої  механізації | | | | м2 | 564 |  |
| 11 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-34-1 | | | | м2 | -564 |  |
| 12 | Армування стяжки дротяною сіткою | | | | м2 | 564 |  |
| 13 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит  на 1 м2 до 10 шт (горизонтально) | | | | м2 | 485,5 |  |
| 14 | Облицювання стін гранітними плитами полірованими  товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6  (вертикально) | | | | м2 | 120,1 |  |
|  | Покриття ТИП 2, щебнево-піщана суміш 444 м2 | | | |  |  |  |
|  | ================================= | | | |  |  |  |
| 15 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого  синтетичного матеріалу в земляному полотні | | | | м2 | 444 |  |
| 16 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних  сумішей оптимального гранулометричного складу  одношарових, товщиною 12 см | | | | м2 | 444 |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 |
| 17 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття  з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до  норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до товщ. 16 см) | | | | м2 | 444 |  |
|  | Відсів з декоративної крихти ТИП 3 492,3 м2 | | | |  |  |  |
|  | ================================= | | | |  |  |  |
| 18 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого  синтетичного матеріалу в земляному полотні | | | | м2 | 492,3 |  |
| 19 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із  щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа  [1000кг/см2] | | | | м2 | 492,3 |  |
| 20 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | | | | м2 | -492,3 |  |
| 21 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | | | | т | 2,70612 |  |
| 22 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | 1,5 |  |
| 23 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | | | | м2 | 1,5 |  |
|  | Встановлення лав зі спинкою | | | |  |  |  |
|  | ======================== | | | |  |  |  |
| 24 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів  глибиною 0,7 м | | | | ям | 8 |  |
| 25 | Улаштування бетонних фундаментів загального  призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В  15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | | | м3 | 0,432 |  |
| 26 | Установлення лав | | | | шт | 8 |  |
|  | Бетонування пам'ятника в ряду №31 | | | |  |  |  |
|  | ============================ | | | |  |  |  |
| 27 | Бетонування пам'ятника бетон важкий В 20 (М 250),  крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | | | м3 | 0,3 |  |
| 28 | Облицювання стін гранітними плитами полірованими  товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6 | | | | м2 | 3,8 |  |
|  | Гранітні вироби | | | |  |  |  |
|  | |  |  |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1. Наявність всіх необхідних, діючих, дозвільних документів, ліцензії, сертифікати для виконання необхідних послуг з поточного ремонту, відповідно до чинного законодавства.
2. Своєчасно забезпечувати об’єкт матеріалами, усі матеріали, обладнання та запчастини, що застосовуються при наданні послуг з поточного ремонту повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.
3. Своєчасно усувати, в разі наявності та документального підтвердження, допущені дефекти і недоліки наданих послуг з поточного ремонту.
4. Учасник несе повну відповідальність у разі виявлення Замовником, невідповідності обсягів і якості наданих послуг з поточного ремонту відповідно до Технічного завдання.
5. Передати Замовнику, після завершення наданих послуг з поточного ремонту у порядку, передбаченому законодавством відповідну Документацію.
6. Складати та передавати Замовнику акти наданих послугз виконання робіт.
7. Під час надання послуг з поточного ремонту та після їх закінчення забезпечити прибирання території об’єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі надання послуг~~.~~
8. При наданні послуг з поточного ремонту дотримуватись вимог Правил охорони праці, пожежної безпеки.
9. Гарантувати якість закінчених послуг з поточного ремонту до вимог чинного законодавства.

Якісні вимоги: Учасник повинен надати послуги з поточного ремонту якість яких відповідає технічним умовам та вимогам Замовника.

Учасник надає 24 місяці гарантії на надані послуги з поточного ремонту.

**Вимоги до надання послуг з поточного ремонту:**

1. Послуги з поточного ремонту повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, Кошторисних норм України (КНУ) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.(Збірник 17, Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр)) та з врахуванням Схеми частини об’єкту благоустрою, сектору для почесних військових поховань (Алея Слави), розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади (кадастровий номер 4824880400:02:002:0004).
2. Виконавець під час надання послуг з поточного ремонту повинен забезпечити нагляд за додержанням правил надання послуг, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при наданні послуг з поточного ремонту, уповноваженими особами Виконавця.

При складанні договірної ціни необхідно врахувати наступне.

Договірна ціна визначається відповідно до вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затв. Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших вимог чинного законодавства.

**Вимоги до окремих матеріалів:**

* Декоративна крихта, фракція 10-20 мм повинна бути білого кольору.
* Плити облицьовувальні із граніту, товщина 30 мм повинні бути чорного кольору та з однієї партії товару, колір кожної плити повинен бути однаковим. На плитах не допускаються сколи та тріщини. **(Технічні вимоги, щодо розкладки плитки наведена у Додакту 8.)**.

**6**.**Місце поставки послуг:** кладовище Миколаївської міської територіальної громади що розташоване в межах Баловненської сільської ради Новоодеського району, Миколаївської області.

**7.** **Умови та строк надання послуг:** Строк надання послуг з поточного ремонту: до 31.10.2024 року (включно). Виконавець зобов’язаний приступити до надання Послуг з поточного ремонту передбачених цим Договором та додатками до нього, на протязі 5-ти (п’яти) днів з моменту підписання даного Договору, якщо інше не буде письмово узгоджено Сторонами.

**8.** **Умови оплати:** Розрахунки за наданні послуги з поточного ремонту здійснюються в національній валюті України - гривні, в безготівковій формі, шляхом прямого грошового переказу коштів, належних до оплати відповідно до умов Договору. Оплата послуг з поточного ремонту (їх частини) здійснюється за умови надання послуг з поточного ремонту згідно з Договором, Додатками до Договору, вимог законодавства та за умови наявності реального фінансування на поточному рахунку Замовника на оплату послуг протягом 15-ти календарних днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Актів форми КБ-2в та КБ-3. У разі затримки фінансування розрахунки за надання послуг з поточного ремонту здійснюються при отриманні Замовником фінансування на ці послуги.