**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт дороги по вул. Чкалова від вул. Інженерна до буд. №50 в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)
5. **Кількість:** 1 917,65 м2.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, вул. Чкалова від вул. Інженерна до буд. №50.
7. **Очікувана вартість:** 2 724 575,00 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 01.07.2023 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 11.05.2023 о 10 год. 00 хв.

**Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання наданих послуг.

1. **Гарантійний строк:** Виконавець надає гарантії на надані послуги на термін три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
2. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
3. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 50 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
4. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
5. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
6. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
7. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості визначено за допомогою програмного комплексу АВК -5 (3.8.0).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **Поточний ремонт дороги по вул. Чкалова від вул. Інженерна до буд. №50 в м. Миколаєві** | | | | | | |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Автодорога | |  |  |  | |
| 1 | Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля  бордюрів вручну з використанням навантажувача і  трактора з причепом | | м | 323 |  | |
| 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за  допомогою машин для холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування  2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | | м2 | 1434,4 |  | |
| 3 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати  або виключати до норми 18-3-1 до 7 см | | м2 | 1434,4 |  | |
| 4 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 15 км | | т | 207,84456 |  | |
| 5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих  асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням  самохідними котками | | м2 | 377 |  | |
| 6 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-42-5 до 9 см | | м2 | 377 |  | |
| 7 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi БМПА тип А, марка 1 | | т | 81,055 |  | |
| 8 | Розливання в'яжучих матеріалів | | т | 0,9057 |  | |
| 9 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих  асфальтобетонних сумішей | | м2 | 1811,4 |  | |
| 10 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-43-1 до 7 см | | м2 | 1811,4 |  | |
| 11 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi БМПА тип А, марка 1 | | т | 302,5038 |  | |
| 12 | Розбирання бортових каменів | | м | 320 |  | |
| 13 | Установлення бортових каменів природних при інших  видах покриттів | | м | 340 |  | |
| 14 | Каменi бортовi (від розбирання) | | шт | 320 |  | |
| 15 | Каменi бортовi, БР100.30.15 (матеріал Замовника) | | шт | 20 |  | |
| 16 | Перекладання горловин цегляних колодязів | | шт | 6 |  | |
| 17 | Люк чавунний для колодязів важкий | | шт | 1 |  | |
|  | Розділ №2. Пандус | |  |  |  | |
| 18 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | | м3 | 1,28 |  | |
| 19 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 15 км | | т | 2,048 |  | |
| 20 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | | м2 | 32 |  | |
| 21 | Перевезення ґрунту до 15 км | | т | 12 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 24 |  |
| 23 | Камені бортові, БР50.20.6 | шт | 48 |  |
| 24 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші 0-40мм С7 за товщини шару 12 см | м2 | 32 |  |
| 25 | Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад  0 до 40 мм, марка М1000 | м3 | 4,8768 |  |
| 26 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при  використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 32 |  |
| 27 | Геотекстиль | м2 | 34,56 |  |
| 28 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,  шириною до 2 м | м2 | 32 |  |
| 29 | Плити бетоннi, товщина 40-50 мм | м2 | 30,5 |  |
| 30 | Плити для тротуарiв квадратнi, довжина 200-300 мм,  ширина 200-300 мм (спеціальні тактильні індікатори) | м2 | 3 |  |
| 31 | Круги відрізні | шт | 0,512 |  |
|  | Розділ №3. Техполоса |  |  |  |
| 32 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 74,25 |  |
| 33 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 27,844 |  |
| 34 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 148,5 |  |
| 35 | Камені бортові, БР50.20.6 | шт | 297 |  |
| 36 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші 0-40мм С7 за товщини шару 12 см | м2 | 74,25 |  |
| 37 | Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад  0 до 40 мм, марка М1000 | м3 | 11,3157 |  |
| 38 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при  використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 74,25 |  |
| 39 | Геотекстиль | м2 | 80,19 |  |
| 40 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів | м2 | 74,25 |  |
| 41 | Плити бетоннi, товщина 40-50 мм | м2 | 77,7398 |  |
| 42 | Круги відрізні | шт | 1,188 |  |
|  | | | | |