**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт дороги по вул. Курортна від вул. Озерна до вул. Крилова в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)
5. **Кількість:** 16 488 м2.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, вул. Курортна від вул. Озерна до вул. Крилова.
7. **Очікувана вартість:** 22 668 732,67 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.09.2023 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 03.05.2023 о 10 год. 00 хв.

**Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання наданих послуг.

1. **Гарантійний строк:** Виконавець надає гарантії на надані послуги на термін три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
2. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
3. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 200 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
4. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
5. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
6. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
7. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості визначено за допомогою програмного комплексу АВК -5 (3.8.0).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** | | | | | |
| **Поточний ремонт дороги по вул. Курортна від вул. Озерна до вул. Крилова в м. Миколаєві** | | | | | |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Улаштування дорожнього покриття |  |  |  | |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття  фрезою шириною фрезерування 2,1 м при глибині  фрезерування 5 см | м2 | 15418 |  | |
| 2 | На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати за  РВР 2-32-4 до 7 см | м2 | 15418 |  | |
| 3 | Перевезення будівельного сміття (асфальтобетонна  крихта) самоскидами на вiдстань 10 км | т | 1586,5122 |  | |
| 4 | Розбирання бортових каменів | м | 1130 |  | |
| 5 | Установлення бортових каменів природних (камені  після робирання та (нові - камені замовника)) при інших  видах покриттів | м | 1200 |  | |
| 6 | Камені бортові природні, БР100.30.15 | шт | 70 |  | |
| 7 | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів зі  встановлення люка, плити перекриття колодязя. | кільце | 28 |  | |
| 8 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 28 |  | |
| 9 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск  1 | шт | 28 |  | |
| 10 | Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14  випуск 1 | шт | 28 |  | |
| 11 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 6,1672 |  | |
| 12 | Улаштування вирівнювального шару з  асфальтобетонної суміші (тип А марка 1) | т | 550,42 |  | |
| 13 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником [верхнього шару  товщиною 50 мм]. | м2 | 15418 |  | |
| 14 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті до  норми 18-44-3 до 70 мм | м2 | 15418 |  | |
| 15 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон  щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1  (на бітумі БМПА) | т | 2608,7256 |  | |
|  | Улаштування технічної полоси та пандусів |  |  |  | |
| 16 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 22,5 |  | |
| 17 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю  вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 1070 |  | |
| 18 | Навантаження сміття вручну | т | 276,75 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 20 км | т | 276,75 |  |
| 20 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 1440 |  |
| 21 | Поребрик 500х200х60 | шт | 2880 |  |
| 22 | Укладання геотекстильного матеріалу (щільність не  меньше 200г/м2) | м2 | 1070 |  |
| 23 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші С7 за товщини шару 12 см | м2 | 1070 |  |
| 24 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,  товщина плитки 40–50 мм | м2 | 1052,45 |  |
| 25 | Укладання тактильної плитки при улаштування з'їздів  для мало-мобільних груп населення (13шт. на один  пандус) з приготуванням піщано-цементної суміші | м2 | 17,55 |  |
| 26 | Плити зі спеціальними тактильними індикаторами | шт | 195 |  |
|  | | | | |