**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт обладнання ліфтів житлового будинку по пр. Героїв України, буд. 20, під’їзди №№ 1-3 у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50710000-5) – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель).
5. **Кількість:** 1 послуга.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, житловий будинок пр. Героїв України, буд. 20, під’їзди №№ 1-3.
7. **Очікувана вартість:** 388 579,20 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.06.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 12 год. 00 хв. 30.03.2024 року.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання наданих послуг.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** не вимагається.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі технічного завдання складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | | **Під’їзд № 1**  Облаштування робочого місця без установлення  верстата | | ліфт | 1 |
| 2 | | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | | ліфт | 1 |
| 3 | | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | кабіна | 1  1  1  1  1  1  1  1,2  7,8 |
| 4 | | Щит купе кабіни 320 кг (лів) | | шт |
| 5 | | Щит купе кабіни 320 кг (прав) | | шт |
| 6 | | Щит задній | | шт |
| 7 | | Пост наказу | | шт |
| 8 | | Двері кабіни (комплект) | | шт |
| 9 | | Кріплення щитів кабііни | | комплект |
| 10 | | Лінолеум полівінілхлоридний | | м2 |
| 11 | | Фарбування металевих поверхонь. Редуктори, портали,  двері | | м2 |
| 12 | | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів і  деталей на 1му поверсі | | двері | 1  1  9  9  1  1  2  2  2  1  1  4  4  4  4  4  4 |
| 13 | | Двері шахти розувні (комплект) | | шт |
| 14 | | Заміна визивного апарата | | шт |
| 15 | | Визивний аппарат | | шт |
| 16 | | Заміна вимикача приямка | | шт |
| 17 | | Вимикач приямка | | шт |
| 18 | | Зняття поверхового перемикача | | шт |
| 19 | | Установлення поверхового перемикача | | шт |
| 20 | | Поверховий перемикач | | шт |
| 21 | | Заміна канато-тягового шківа | | шт |
| 22 | | КВШ 750 | | шт |
| 23 | | Кабіна ліфта. Заміна вкладиша | | шт |
| 24 | | Вкладиші башмаков кабіни 16 | | шт |
| 25 | | Гумові півкільця башмака кабіни | | шт |
| 26 | | Противага. Заміна вкладиша | | шт |
| 27 | | Гумові півкільця башмака противаги | | шт |
| 28 | | Вкладиші башмаков противаги | | шт |
| 29 | | | Противага. Заміна пружини | шт | 3  3  9  1 |
| 30 | | | Пружина противаги | шт |
| 31 | | | Вивірення по штихмасу направляючої кабіни | поверх |
| 32 | | | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти  пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними  дверима | ліфт |
|  | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | |
| 1 | | **Під’їзд № 2**  Облаштування робочого місця без установлення  верстата | | | ліфт | 1    1    1  1  1  1  1  1  1  1,2  7,8  1  1  9  9  4 | |
| 2 | | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | | | ліфт |
| 3 | | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | кабіна |
| 4 | | Щит купе кабіни 320 кг (лів) | | | шт |
| 5 | | Щит купе кабіни 320 кг (прав) | | | шт |
| 6 | | Щит задній | | | шт |
| 7 | | Пост наказу | | | шт |
| 8 | | Двері кабіни (комплект) | | | шт |
| 9 | | Кріплення щитів кабііни | | | комплект |
| 10 | | Лінолеум полівінілхлоридний | | | м2 |
| 11 | | Фарбування металевих поверхонь. Редуктори, портали,  двері | | | м2 |
| 12 | | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів і  деталей на 1му поверсі | | | двері |
| 13 | | Двері шахти розувні (комплект) | | | шт |
| 14 | | Заміна визивного апарата | | | шт |
| 15 | | Визивний апарат | | | шт |
| 16 | | Кабіна ліфта. Заміна вкладиша | | | шт |
| 17 | | Вкладиші башмаков кабіни 16 | | | шт | 4  4  4  4  4  9  1 | |
| 18 | | Гумові півкільця башмака кабіни | | | шт |
| 19 | | Противага. Заміна вкладиша | | | шт |
| 20 | | Гумові півкільця башмака противаги | | | шт |
| 21 | | Вкладиші башмаков противаги | | | шт |
| 22  23 | | Вивірення по штихмасу направляючої кабіни  Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти  пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними  дверима | | | поверх  ліфт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Під’їзд № 3**  Облаштування робочого місця без установлення  верстата | ліфт | 1    1    1  1  1  1  1  1  1  1,2  7,8  1  1 |
| 2 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт |
| 3 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна |
| 4 | Щит купе кабіни 320 кг (лів) | шт |
| 5 | Щит купе кабіни 320 кг (прав) | шт |
| 6 | Щит задній | шт |
| 7 | Пост наказу | шт |
| 8 | Двері кабіни (комплект) | шт |
| 9 | Кріплення щитів кабііни | комплект |
| 10 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 |
| 11 | Фарбування металевих поверхонь. Редуктори, портали,  двері | м2 |
| 12 | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів і  деталей на 1му поверсі | двері |
| 13 | Двері шахти розсувні (комплект) | шт |
| 14 | Ремонт ввідного пристрою | пристрій | 1  9  9 |
| 15 | Заміна визивного апарата | шт |
| 16 | Визивний апарат | шт |
| 17 | Заміна вимикача приямка | шт | 1  1  70  70  9  1 |
| 18 | Вимикач приямка | шт |
| 19 | Заміна каната обмежувача швидкості | м |
| 20 | Трос, дiаметр 7,8 мм | м |
| 21  22 | Вивірення по штихмасу направляючої кабіни  Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти  пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними  дверима | поверх  ліфт |