**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування замовника:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт тротуару по пр. Героїв України (від ТРЦ «Метро» до ТРЦ «Магелан») в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
5. **Кількість:** 477,5 м.кв. та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, пр. Героїв України (від ТРЦ «Метро» до ТРЦ «Магелан»).
7. **Очікувана вартість:** 1 060 340,58 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.11.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 10:00, 31.08.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 31 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю:** не застосовується.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.9.1), на підставі складеного ними дефектного акту.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | |
|  | Розділ №1. Земляні та демонтажні роботи | |  |  | |  | | |
| 1 | Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних на  тротуарі | | м3 | 1,84 | |  | | |
| 2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ з  гурнтощебеню екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з  навантаженням на автомобілі-самоскиди | | м3 | 6,2 | |  | | |
| 3 | Перевезення сміття до 22 км | | т | 14,34 | |  | | |
| 4 | Розбирання бортових каменів | | м | 18 | |  | | |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | | т | 0,7 | |  | | |
| 6 | Перевезення сміття до 22 км | | т | 0,7 | |  | | |
| 7 | Зняття рослинного шару ґрунту бульдозерами  потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м | | м3 | 45,91 | |  | | |
| 8 | Розробка рослинного ґрунту екскаваторами місткістю  ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-  самоскиди, група ґрунту 1 | | м3 | 45,91 | |  | | |
| 9 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 55,14 | |  | | |
| 10 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | | м2 | 477,5 | |  | | |
| 11 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | 152,8 | |  | | |
|  | Розділ №2. Дорожній одяг на тротуарі | |  |  | |  | | |
| 12 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при  використанні геотекстильного матеріалу | | м2 | 477,5 | |  | | |
| 13 | Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 | | м2 | 515,7 | |  | | |
| 14 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші за товщини шару 12 см | | м2 | 477,5 | |  | | |
| 15 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або  вилучати до/з норми 27-17-1 (до 20 см) | | м2 | 477,5 | |  | | |
| 16 | Готова щебенево-піщана сумiш С-7 | | м3 | 121,29 | |  | | |
| 17 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | | м | 386 | |  | | |
| 18 | Поребрик бетонний, БР50.20.6 | | шт | 772 | |  | | |
| 19 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] | | м2 | 470,8 | |  | | |
| 20 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення  [ФЭМ] | | м різу | | 386 | |  | |
| 21 | Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1 | | м3 | | 25,375 | |  | |
| 22 | Пісок природний, рядовий | | м3 | | 0,66 | |  | |
| 23 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм | | м2 | | 475,51 | |  | |
| 24 | Улаштування бруківок товщиною 14 см з колотого або  булижного каменю по готовій основі з ущільненням при  трьох проходах котка | | м2 | | 2,75 | |  | |
| 25 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-27-1 (приведено до 5 см) | | м2 | | -2,75 | |  | |
| 26 | Улаштування тактильної плитки | | м2 | | 3,96 | |  | |
| 27 | Пісок природний, рядовий | | м3 | | 0,219 | |  | |
| 28 | Тактильна плитка для слабозорих та сліпих  попереджуюча 0,33х0,33 м | | м2 | | 4 | |  | |
|  | | | | | | | | |