**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по вул. 2 Слобідська, 71 в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
5. **Кількість:** 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце виконання робіт:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, житловий будинок № 71 по вул. 2 Слобідська.
7. **Очікувана вартість:** 297 408,48 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.07.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 10:00, 02.05.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг)..
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 8 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в минулому році договорами.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Приміщення 1 |   |   |   |
|   | Демонтажні роботи |   |   |   |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  м3 | 1,31 |   |
| 2 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візкамина 20 м, група ґрунту 2 |  м3 | 5,19 |   |
| 3 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 17,3 |   |
| 4 | (Демонтаж) Покриття поверхні ізоляції трубопроводівдіаметром 40 мм рулонними матеріалами | м | 5,9 |   |
| 5 | (Демонтаж) Покриття поверхні ізоляції трубопроводівдіаметром 25 мм рулонними матеріалами | м | 10 |   |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 7 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,46 |   |
|   | Монтажні роботи |   |   |   |
| 8 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 34,6 |   |
| 9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до 50 мм | м2 | 34,6 |   |
| 10 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 46,2 |   |
| 11 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всерединібудівлі по штукатурці за 2 рази | м2 | 46,2 |   |
| 12 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівліпо штукатурці за 2 рази | м2 | 34,6 |   |
| 13 | Ізоляція трубопроводів ф40мм трубками зі спіненогокаучуку | м | 6 |   |
| 14 | Трубки зі спіненого каучука | м | 6,132 |   |
| 15 | Ізоляція трубопроводів ф 25мм трубками зі спіненогокаучуку | м | 10 |   |
| 16 | Трубки зі спіненого каучука | м | 10,22 |   |
| 17 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 1,56 |   |
| 18 | Піна монтажна 750мл  | л | 0,29 |   |
| 19 | Дюбель-шуруп | шт | 7 |   |
| 20 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,56 |   |
|   | Ремонтні роботи |   |   |   |
| 21 | Закладання прорізів у стінах із керамічної цегли |  м3 | 0,3 |   |
| 22 | Цегла керамічна  | шт | 114 |   |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю | м2 | 4,26 |   |
| 24 | Вапняне фарбування нових поверхонь дверних укосіввсередині будівлі по штукатурці | м2 | 4,26 |   |
| 25 | Очищення металевих конструкцій від корозіїметалевими щітками | м2 | 2,15 |   |
| 26 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевихповерхонь (двері) | м2 | 2,15 |   |
| 27 | Ґрунт-емаль Delfi по іржі 3 в 1 або аналог | т | 0,0005547 |   |
| 28 | Промазування і розшивання швів панелей перекриттярозчином знизу | м шва | 10 |   |
|   | Розділ №2. Приміщення 2 |   |   |   |
|   | Демонтажні роботи |   |   |   |
| 29 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 65,3 |   |
| 30 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візкамина 20 м, група ґрунту 2 |  м3 | 9,8 |   |
| 31 | (Демонтаж) Покриття поверхні ізоляції трубопроводівдіаметром 40 мм рулонними матеріалами | м | 22,6 |   |
| 32 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  м3 | 0,2 |   |
| 33 | Розбирання бетонних стовпчиків |  м3 | 2 |   |
|   | Монтажні роботи |   |   |   |
| 34 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 65,3 |   |
| 35 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до 50мм | м2 | 65,3 |   |
| 36 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 71,02 |   |
| 37 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всерединібудівлі по штукатурці за 2 рази | м2 | 79,62 |   |
| 38 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівліпо штукатурці за 2 рази | м2 | 65,3 |   |
| 39 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 3,21 |   |
| 40 | Піна монтажна 750мл  | л | 0,59 |   |
| 41 | Дюбель-шуруп | шт | 15 |   |
| 42 | Блоки дверні металопластикові з замками | м2 | 3,21 |   |
| 43 | Ізоляція трубопроводів ф40мм трубками зі спіненогокаучуку | м | 22,6 |   |
| 44 | Трубки зі спіненого каучука | м | 23,0972 |   |
| 45 | Ізоляція трубопроводів ф 25мм трубками зі спіненогокаучуку | м | 7,5 |   |
| 46 | Трубки зі спіненого каучука | м | 7,665 |   |
|   | Ремонтні роботи |   |   |   |
| 47 | Промазування і розшивання швів панелей перекриттярозчином знизу | м шва | 20 |   |
| 48 | Закладання прорізів із керамічної цегли |  м3 | 0,21 |   |
| 49 | Цегла керамічна  | шт | 79,8 |   |
| 50 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю | м2 | 6,18 |   |
| 51 | Вапняне фарбування нових поверхонь дверних укосіввсередині будівлі по штукатурці | м2 | 6,18 |   |
|   | Розділ №3. Сходи до укриття |   |   |   |
|   | Монтажні роботи |   |   |   |
| 52 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 1,5 |   |
| 53 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до 50мм | м2 | 1,5 |   |
|   | Ремонтні роботи |   |   |   |
| 54 | Ремонт бетонних східців | шт | 4 |   |
| 55 | Бетон  | м3 | 0,0112 |   |
|   | Розділ №4. Електротехнічні роботи |   |   |   |
| 56 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 5 |   |
| 57 | Світильники аварійного освітлення світлодіодні IP65 p закумулятором  | шт | 5 |   |
| 58 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 5 |   |
| 59 | Світильники LED | шт | 5 |   |
| 60 | Монтаж вініпластових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм | м | 34,5 |   |
| 61 | Захисна трубка /гофрована/ 25мм | м | 34,845 |   |
| 62 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 7 |   |
| 63 | Коробка розподільча 70х70х50мм | шт | 2 |   |
| 64 | Коробка розподільча 50х50х40мм | шт | 7 |   |
| 65 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 втруби | м | 38,5 |   |
| 66 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | м | 39,655 |   |
| 67 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |   |
| 68 | Щиток освітлювальний  | шт | 1 |   |
| 69 | Вимикач 16А | шт | 1 |   |
| 70 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |   |
| 71 | Вимикач герметичний IP65 двоклавішний | шт | 1 |   |
| 72 | Вимикач герметичний IP65 одноклавішний | шт | 1 |   |
|   | Розділ №5. Інше |   |   |   |
| 73 | Установлення баків для води | шт | 1 |   |
| 74 | Бак для води 200л | шт | 1 |   |
| 75 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  шт | 1 |   |
| 76 | Кран кульовий діам. 20 мм | шт | 1 |   |
| 77 | Виготовлення тумби під бак | т | 0,0097 |   |
| 78 | Труба профільована 20х20 | т | 0,010282 |   |
| 79 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 5 |   |
| 80 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 ммдодавати до 500мм | шт | 5 |   |
| 81 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додаватидо 125мм | шт | 5 |   |
| 82 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням ізакріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 10 |   |
| 83 | Грати вентиляційні ВЕНТС 125 мм | шт | 10 |   |
|   | Розділ №6. Санвузол |   |   |   |
| 84 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородоктовщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5м2 |  м2 | 8,35 |   |
| 85 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 16,7 |   |
| 86 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 8,1 |   |
| 87 | Плитки керамічні  | м2 | 8,181 |   |
| 88 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 42,12 |   |
| 89 | Кольоровий шов  | кг | 3,6693 |   |
| 90 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 2,1 |   |
| 91 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 10,92 |   |
| 92 | Кольоровий шов  | кг | 0,9534 |   |
| 93 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 2,142 |   |
| 94 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 2,1 |   |
| 95 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати |  м2 | 2,1 |   |
| 96 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 2,1 |   |
| 97 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 2,1 |   |
| 98 | Просте фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по штукатурці тазбірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,1 |   |
| 99 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 1,4 |   |
| 100 | Піна монтажна 750мл  | л | 0,26 |   |
| 101 | Дюбель-шуруп | шт | 6 |   |
| 102 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,4 |   |
|   | Розділ №7. Водопровід |   |   |   |
| 103 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 3 |   |
| 104 | Труби поліпропіленові діам. 20 мм | м | 3 |   |
| 105 | Трійник із поліпропілену діам. 32х20х32 мм | шт | 1 |   |
| 106 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |   |
| 107 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |   |
| 108 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм | шт | 2 |   |
| 109 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |   |
|   | Розділ №8. Каналізація |   |   |   |
| 110 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 110 мм | м | 0,5 |   |
| 111 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.110 мм | м | 0,5 |   |
| 112 | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1 |   |
| 113 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110мм | шт | 1 |   |
| 114 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,5 |   |
| 115 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.50 мм | м | 1,5 |   |
| 116 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |   |
| 117 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 3 |   |
| 118 | Шпилька 150мм | шт | 3 |   |
| 119 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 32 мм | м | 2 |   |
| 120 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.32 мм | м | 2 |   |
| 121 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 |   |
| 122 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 3 |   |
| 123 | Шпилька 150мм | шт | 3 |   |
| 124 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком | к-т | 1 |   |
| 125 | Унітаз-компакт | шт | 1 |   |
| 126 | Труба гофрована для унітазу | шт | 1 |   |
| 127 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |   |
| 128 | Дюбілі розпірні | шт | 4 |   |
| 129 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води | к-т | 1 |   |
| 130 | Умивальник керамічний | комплект | 1 |   |
| 131 | Змішувач для умивальника | комплект | 1 |   |
| 132 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |   |
| 133 | Сифон для раковини | шт | 1 |   |
| 134 | Монтаж насоса перекачування | шт | 1 |   |
| 135 | Насос Sololift | шт | 1 |   |
| 136 | Навантаження сміття вручну |  т | 9,93778 |   |
| 137 | Перевезення сміття до 15 км | т | 9,93778 |   |
|   |