**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по пр. Центральний, 6-А в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
5. **Кількість:** 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце виконання робіт:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, житловий будинок № 6-А по пр. Центральний.
7. **Очікувана вартість:** 318 387,02 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.07.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 14:00, 02.05.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг)..
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 9 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в минулому році договорами.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Підлога |  |  |  | |
| 1 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 88,3 |  | |
| 2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 88,3 |  | |
| 3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати до 15мм | м2 | -88,3 |  | |
| 4 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 172 |  | |
| 5 | Ґрунтівка закріплююча дисперсійна | кг | 33,884 |  | |
| 6 | Самовирівнювальна суміш | кг | 1548 |  | |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  | |
| 7 | Закладання прорізів з керамічної цегли | м3 | 0,324 |  | |
| 8 | Цегла керамічна | шт | 123,12 |  | |
| 9 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 182,3 |  | |
| 10 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 235 |  | |
| 11 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 47 |  | |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 50 |  | |
| 13 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 52,7 |  | |
| 14 | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівлі  по штукатурці | м2 | 235 |  | |
|  | Розділ №3. Стеля |  |  |  | |
| 15 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі  по штукатурці | м2 | 172 |  | |
|  | Розділ №4. Санвузол |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 4,65 |  |
| 17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 4,65 |  |
| 18 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 30мм | м2 | 4,65 |  |
| 19 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель | м2 | 22,35 |  |
| 20 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 22,35 |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 22,35 |  |
| 22 | Плитки керамічні | м2 | 22,5735 |  |
| 23 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 116,22 |  |
| 24 | Кольоровий шов | кг | 10,12455 |  |
| 25 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 4,65 |  |
| 26 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 24,18 |  |
| 27 | Кольоровий шов | кг | 2,1111 |  |
| 28 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 4,743 |  |
| 29 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі | м2 | 4,65 |  |
| 30 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 31 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 32 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 1 |  |
| 33 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  110 мм | м | 1 |  |
| 34 | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 35 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110  мм | шт | 2 |  |
| 36 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із  поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 38 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  50 мм | м | 2 |  |
| 39 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |  |
| 40 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 3 |  |
| 41 | Шпилька 150мм | шт | 3 |  |
| 42 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | 1 |  |
| 43 | Унітаз-компакт | шт | 1 |  |
| 44 | Труба гофрована для унітазу | шт | 1 |  |
| 45 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |  |
| 46 | Дюбілі розпірні | шт | 4 |  |
| 47 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 48 | Умивальник керамічний | комплект | 1 |  |
| 49 | Змішувач для умивальника | комплект | 1 |  |
| 50 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |  |
| 51 | Сифон для раковини | шт | 1 |  |
| 52 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 6,5 |  |
| 53 | Труби поліпропіленові діам. 20 мм | м | 6,5 |  |
| 54 | Трійник із поліпропілену діам. 32х20х32 мм | шт | 1 |  |
| 55 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |  |
| 56 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 57 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм | шт | 2 |  |
| 58 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 59 | | Хомут із шурупом діам. 20 мм | | шт | | 7 | |  | |
| 60 | | Шпилька 150мм | | шт | | 7 | |  | |
|  | | Розділ №5. Прорізи | |  | |  | |  | |
| 61 | | Знімання дверних полотен | | м2 | | 8,96 | |  | |
| 62 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | | 5 | |  | |
| 63 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | | 5,64 | |  | |
| 64 | | Піна монтажна 750мл | | л | | 1,04 | |  | |
| 65 | | Дюбель-шуруп | | шт | | 26 | |  | |
| 66 | | Блоки дверні металопластикові | | м2 | | 5,64 | |  | |
| 67 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | м2 | | 4,73 | |  | |
| 68 | | Піна монтажна 750мл | | л | | 0,723 | |  | |
| 69 | | Дюбель-шуруп | | шт | | 17 | |  | |
| 70 | | Блоки дверні металопластикові | | м2 | | 4,73 | |  | |
| 71 | | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше  пофарбованих металевих поверхонь(дверей) | | м2 | | 8,06 | |  | |
|  | | Розділ №6. Сходи | |  | |  | |  | |
| 72 | | Ремонт бетонних східців | | шт | | 3 | |  | |
| 73 | | Бетон | | м3 | | 0,0084 | |  | |
| 74 | | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівлі  по штукатурці | | м2 | | 9 | |  | |
| 75 | | Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених  під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | | м2 | | 13,5 | |  | |
| 76 | | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі  по штукатурці | | м2 | | 4,5 | |  | |
|  | | Розділ №7. Електрика | |  | |  | |  | |
| 77 | | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм | | м | | 70 | |  | |
| 78 | | Захисна трубка /гофрована/ 15мм | | м | | 70,7 | |  | |
| 79 | | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | | шт | | 14 | |  | |
| 80 | | Коробка розподільча 70х70х50мм | | шт | | 3 | |  | |
| 81 | | Коробка розподільча 50х50х40мм | | шт | | 14 | |  | |
| 82 | | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в  труби | | м | | 71,5 | |  | |
| 83 | | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | | м | | 73,645 | |  | |
| 84 | | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій  проводці | | шт | | 4 | |  | |
| 85 | | Вимикач 1-клавішний | | шт | | 4 | |  | |
| 86 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | шт | | 14 | |  | |
| 87 | | Світильники LED | | шт | | 14 | |  | |
|  | | Розділ №8. Різне | |  | |  | |  | |
| 88 | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і  закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (400х400мм) | | грати | | 2 | |  | |
| 89 | | Грати жалюзійні металеві 400х400 мм | | шт | | 2 | |  | |
| 90 | | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше  пофарбованих чавунних труб | | м2 | | 17,56 | |  | |
| 91 | | Установлення баків для води | | шт | | 1 | |  | |
| 92 | | Бак для води 200л | | шт | | 1 | |  | |
| 93 | | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | шт | | 1 | |  | |
| 94 | | Кран кульовий діам. 20 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 95 | | Виготовлення підставки під бак | | т | | 0,0182 | |  | |
| 96 | | Труба профільована 40х40х3 | | т | | 0,01929 | |  | |
| 97 | | Навантаження сміття вручну | | т | | 7,36255 | |  | |
| 98 | | Перевезення сміття до 15 км | | т | | 7,36255 | |  | |
|  | | | | | | | | | |