**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по вул. Океанівська, 8 в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
5. **Кількість:** 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце виконання робіт:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, житловий будинок № 8 по вул. Океанівська.
7. **Очікувана вартість:** 211 268,44 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.07.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 10:00, 07.05.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг)..
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 6 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в минулому році договорами.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | | Примітка |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 |
|  | | | Розділ №1. Приміщення 1 | | | |  | | |  | | | |  |
| 1 | | | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками  на 20 м, група ґрунту 2 | | | | м3 | | | 11,8 | | | |  |
| 2 | | | Улаштування гідроізоляційного шару з плівки  поліетиленової | | | | м2 | | | 59 | | | |  |
| 3 | | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | | | м2 | | | 59 | | | |  |
| 4 | | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | | | | м2 | | | 59 | | | |  |
| 5 | | | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | | | м2 | | | 69 | | | |  |
| 6 | | | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині  будівлі по штукатурці | | | | м2 | | | 63,5 | | | |  |
| 7 | | | Закладання прорізів із керамічної цегли | | | | м3 | | | 0,4 | | | |  |
| 8 | | | Цегла керамічна | | | | шт | | | 152 | | | |  |
| 9 | | | Промазування і розшивання швів панелей перекриття  розчином знизу | | | | м шва | | | 31,5 | | | |  |
| 10 | | | Вапняне фарбування поверхні стелі всередині будівлі по  бетону | | | | м2 | | | 52 | | | |  |
| 11 | | | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | | | | м2 | | | 1,5725 | | | |  |
| 12 | | | Двері сталеві протипожежні 1,85х0,85 | | | | шт | | | 1 | | | |  |
| 13 | | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | | | м2 | | | 4,545 | | | |  |
| 14 | | | Піна монтажна 750мл | | | | л | | | 0,84 | | | |  |
| 15 | | | Дюбель-шуруп | | | | шт | | | 21 | | | |  |
| 16 | | | Блоки дверні металопластикові | | | | м2 | | | 4,545 | | | |  |
| 17 | | | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям  дверних полотен | | | | м2 | | | 1,5725 | | | |  |
|  | | | Розділ №2. Приміщення 2 | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | Демонтажні роботи | | |  | | |  | | | | |  |
| 18 | | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін | | | м2 | | | 8,4 | | | | |  |
| 19 | | | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | | м2 | | | 8,4 | | | | |  |
| 20 | | | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівлі  по штукатурці | | | м2 | | | 18,9 | | | | |  |
| 21 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | м2 | | | 1,82 | | | | |  |
| 22 | | | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками  на 20 м, група ґрунту 2 | | | м3 | | | 0,68 | | | | |  |
| 23 | | | Улаштування гідроізоляційного шару з плівки  поліетиленової | | | м2 | | | 3,4 | | | | |  |
| 24 | | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | | м2 | | | 3,4 | | | | |  |
| 25 | | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50мм | | | м2 | | | 3,4 | | | | |  |
| 26 | | | Вапняне фарбування поверхонь стелі всередині будівлі  по бетону | | | м2 | | | 6,8 | | | | |  |
| 27 | | | Улаштування бетонних сходинок | | | м3 | | | 0,054 | | | | |  |
|  | | | Розділ №3. Вдопостачання та каналізація | | |  | | |  | | | | |  |
| 28 | | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  50 мм (3м від розбирання) | | | м | | | 4 | | | | |  |
| 29 | | | Труби поліпропіленові діам. 50 мм | | | м | | | 1 | | | | |  |
| 30 | | | Коліно із поліпропілену діам. 50 мм | | | шт | | | 2 | | | | |  |
| 31 | | | Шпильки оцинковані, діаметр 8 мм, довжина 1000 мм | | | шт | | | 1 | | | | |  |
| 32 | | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних  діаметром 50 мм | | | м | | | 3 | | | | |  |
| 33 | | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | | м | | | 3 | | | | |  |
| 34 | | | Труби поліпропіленові діам. 32 мм | | | м | | | 3 | | | | |  |
| 35 | | | Коліно із поліпропілену діам. 32 мм | | | шт | | | 2 | | | | |  |
| 36 | | | Муфта діам. 32 мм | | | шт | | | 2 | | | | |  |
| 37 | | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних  діаметром 32 мм | | | м | | | 3 | | | | |  |
| 38 | | | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше  пофарбованих сталевих труб | | | м2 | | | 0,5 | | | | |  |
| 39 | | | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих  поверхонь (двері) | | | м2 | | | 1,85 | | | | |  |
| 40 | | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | | | м | | | 5 | | | | |  |
| 41 | | | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | | м3 | | | 0,09 | | | | |  |
| 42 | | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм | | | м | | | 5 | | | | |  |
| 43 | | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  110 мм | | | м | | | 5 | | | | |  |
| 44 | | | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | | | шт | | | 1 | | | | |  |
| 45 | | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110  мм | | | шт | | | 8 | | | | |  |
| 46 | | | Трійник ревізійний | | | шт | | | 1 | | | | |  |
| 47 | | | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або  порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | | | м3 | | | 0,9 | | | | |  |
| 48 | | | Цегла керамічна | | | шт | | | 342 | | | | |  |
|  | | | Розділ №4. Електротехнічні роботи | | |  | | |  | | | | |  |
| 49 | | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | | шт | | | 4 | | | | |  |
| 50 | | Світильники аварійного освітлення світлодіодні IP65 p з  акумулятором | | | шт | | | 4 | | | | |  | |
| 51 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | | шт | | | 6 | | | | |  | |
| 52 | | Світильники накладні | | | шт | | | 6 | | | | |  | |
| 53 | | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм | | | м | | | 31,5 | | | | |  | |
| 54 | | Захисна трубка /гофрована/ 25мм | | | м | | | 31,815 | | | | |  | |
| 55 | | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | | | шт | | | 6 | | | | |  | |
| 56 | | Коробка розподільча 80х45мм | | | шт | | | 8 | | | | |  | |
| 57 | | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в  труби | | | м | | | 32,5 | | | | |  | |
| 58 | | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | | | м | | | 33,475 | | | | |  | |
| 59 | | Демонтаж групових щитків | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 60 | | Установлення щитків освітлювальних групових масою до  3 кг у готовій ніші або на стіні | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 61 | | Щиток освітлювальний | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 62 | | Вимикач 16А | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 63 | | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій  проводці | | | шт | | | 2 | | | | |  | |
| 64 | | Вимикач одноклавішний | | | шт | | | 2 | | | | |  | |
| 65 | | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  при відкритій проводці | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 66 | | Розетка | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
|  | | Розділ №5. Вентиляція | | |  | | |  | | | | |  | |
| 67 | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і  закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | | | грати | | | 1 | | | | |  | |
| 68 | | Грати вентиляційні 200х200 мм | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
|  | | Розділ №6. Поручень | | |  | | |  | | | | |  | |
| 69 | | Виготовлення поручня | | | т | | | 0,003725 | | | | |  | |
| 70 | | Труба діаметр 32 мм | | | м | | | 2,65 | | | | |  | |
| 71 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  (поручня) | | | т | | | 0,003725 | | | | |  | |
|  | | Розділ №7. Санвузол | | |  | | |  | | | | |  | |
| 72 | | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок  товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5  м2 | | | м2 | | | 6,9 | | | | |  | |
| 73 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | | м2 | | | 15,1 | | | | |  | |
| 74 | | Плитки керамічні | | | м2 | | | 15,251 | | | | |  | |
| 75 | | Клеюча суміш для керамічної плитки | | | кг | | | 78,52 | | | | |  | |
| 76 | | Кольоровий шов | | | кг | | | 6,8403 | | | | |  | |
| 77 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | | м2 | | | 4,07 | | | | |  | |
| 78 | | Клеюча суміш для керамічної плитки | | | кг | | | 21,164 | | | | |  | |
| 79 | | Кольоровий шов | | | кг | | | 1,84778 | | | | |  | |
| 80 | | Плитки керамічні для підлог | | | м2 | | | 4,1514 | | | | |  | |
| 81 | | Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь  стелі усередині будівлі | | | м2 | | | 4,07 | | | | |  | |
| 82 | | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | | к-т | | | 1 | | | | |  | |
| 83 | | Унітаз-компакт | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 84 | | Труба гофрована для унітазу | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 85 | | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | | | шт | | | 1 | | | | |  | |
| 86 | | Дюбілі розпірні | | | шт | | | 4 | | | | |  | |
| 87 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | | к-т | | | 1 | | | | |  | |
| 88 | | Умивальник керамічний | | | комплект | | | 1 | | | | |  | |
| 89 | | Змішувач для умивальника | | | комплект | | | 1 | | | | |  | |
| 90 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 91 | Сифон для раковини | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
|  | Водопровід | | |  | | | | | | |  |  | | | |
| 92 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | | | | | | 2 |  | | | |
| 93 | Труби поліпропіленові діам. 20 мм | | | м | | | | | | | 2 |  | | | |
| 94 | Трійник із поліпропілену діам. 32х20х32 мм | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 95 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | | | | | | 2 |  | | | |
| 96 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 97 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм | | | шт | | | | | | | 2 |  | | | |
| 98 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | | | | | | 2 |  | | | |
|  | Каналізація | | |  | | | | | | |  |  | | | |
| 99 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм | | | м | | | | | | | 0,5 |  | | | |
| 100 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  110 мм | | | м | | | | | | | 0,5 |  | | | |
| 101 | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 102 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110  мм | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 103 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | м | | | | | | | 2 |  | | | |
| 104 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  50 мм | | | м | | | | | | | 2 |  | | | |
| 105 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | шт | | | | | | | 4 |  | | | |
| 106 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із  поліпропілену діам. 110х50 мм | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 107 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | | | шт | | | | | | | 3 |  | | | |
| 108 | Шпилька 150мм | | | шт | | | | | | | 3 |  | | | |
| 109 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 32 мм | | | м | | | | | | | 2 |  | | | |
| 110 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  32 мм | | | м | | | | | | | 2 |  | | | |
| 111 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | | | шт | | | | | | | 4 |  | | | |
| 112 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.  110х50 мм | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 113 | Монтаж насоса перекачування | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 114 | Насос Sololift | | | шт | | | | | | | 1 |  | | | |
| 115 | Навантаження сміття вручну | | | т | | | | | | | 0,46452 |  | | | |
| 116 | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | | | | | | 0,46452 |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |