**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по вул. Велика Морська, 11 в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
5. **Кількість:** 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце виконання робіт:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, житловий будинок № 11 по вул. В. Морська.
7. **Очікувана вартість:** 278 846,87 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 31.07.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 12:00, 24.05.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг)..
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 8 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в минулому році договорами.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Примітка | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | |
|  | | | Розділ №1. Приміщення 1-8 | |  | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | м2 | | | 185,56 | | |  | | | |
| 2 | | | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівлі  по штукатурці за 2 рази | | м2 | | | 448 | | |  | | | |
| 3 | | | Вапняне фарбування поверхні стелі всередині будівлі по  цеглі та бетону за 2 рази | | м2 | | | 337,8 | | |  | | | |
|  | | | Ремонтні роботи | |  | | |  | | |  | | | |
| 4 | | | Промазування і розшивання швів панелей перекриття  розчином знизу | | м шва | | | 382 | | |  | | | |
| 5 | | | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром 32 мм | | м | | | 40 | | |  | | | |
| 6 | | | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | | м | | | 40,4 | | |  | | | |
| 7 | | | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | | шт | | | 8 | | |  | | | |
| 8 | | | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в  труби (існуючий провід) | | м | | | 40 | | |  | | | |
|  | | | Розділ №2. Електротехнічні роботи | |  | | |  | | |  | | | |
| 9 | | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | шт | | | 10 | | |  | | | |
| 10 | | | Світильники аварійного освітлення світлодіодні IP65 p з  акумулятором | | шт | | | 10 | | |  | | | |
| 11 | | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | шт | | | 19 | | |  | | | |
| 12 | | | Світильники LED | | шт | | | 19 | | |  | | | |
| 13 | | | Монтаж вініпластових труб для електропроводки  діаметром 25 мм | | м | | | 140 | | |  | | | |
| 14 | | | Захисна трубка /гофрована/ 25мм | | м | | | 141,4 | | |  | | | |
| 15 | | | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | | шт | | | 28 | | |  | | | |
| 16 | | | Коробка розподільча 80х45мм | | шт | | | 24 | | |  | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | |
| 17 | | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в  труби | | | м | | | 151,8 | | |  | | | |
| 18 | | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | | | м | | | 156,354 | | |  | | | |
| 19 | | Установлення щитків освітлювальних групових масою до  3 кг у готовій ніші або на стіні | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 20 | | Щиток освітлювальний | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 21 | | Вимикач 10А | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
| 22 | | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій  проводці | | | шт | | | 7 | | |  | | | |
| 23 | | Вимикач двоклавішний | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 24 | | Вимикач одноклавішний | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 25 | | Вимикач прохідний | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
|  | | Розділ №3. Санвузол | | |  | | |  | | |  | | | |
| 26 | | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок  товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5  м2 | | | м2 | | | 8 | | |  | | | |
| 27 | | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | | м2 | | | 16 | | |  | | | |
| 28 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | | м2 | | | 1,4 | | |  | | | |
| 29 | | Піна монтажна 750мл | | | л | | | 0,25914 | | |  | | | |
| 30 | | Дюбель-шуруп | | | шт | | | 6 | | |  | | | |
| 31 | | Блоки дверні металопластикові | | | м2 | | | 1,4 | | |  | | | |
| 32 | | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині  будівлі по штукатурці | | | м2 | | | 8,3 | | |  | | | |
| 33 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | | м2 | | | 7,7 | | |  | | | |
| 34 | | Плитки керамічні | | | м2 | | | 7,777 | | |  | | | |
| 35 | | Клеюча суміш для керамічної плитки | | | кг | | | 40,04 | | |  | | | |
| 36 | | Кольоровий шов | | | кг | | | 3,4881 | | |  | | | |
| 37 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм | | | м | | | 2 | | |  | | | |
| 38 | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  110 мм | | | м | | | 2 | | |  | | | |
| 39 | | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.  110х100 мм | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 40 | | Кришка діам. 110 мм заглушк. | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 41 | | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 42 | | Клапан зворотній | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 43 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | м | | | 1 | | |  | | | |
| 44 | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.  50 мм | | | м | | | 1 | | |  | | | |
| 45 | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 46 | | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із  поліпропілену діам. 100х50 мм | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 47 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | | 7 | | |  | | | |
| 48 | | Труби поліпропіленові діам. 20 мм | | | м | | | 7 | | |  | | | |
| 49 | | Трійник із поліпропілену діам. 63х20х63 мм | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 50 | | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 51 | | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | | 5 | | |  | | | |
| 52 | | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 53 | | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 54 | | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | | к-т | | | 1 | | |  | | | |
| 55 | | Унітаз-компакт | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | |
| 56 | | | Труба гофрована для унітазу | | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 57 | | | Гнучкий шланг для підведення води | | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 58 | | | Дюбілі розпірні | | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
| 59 | | | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | | | к-т | | | 1 | | |  | | | |
| 60 | | | Умивальник керамічний | | | | комплект | | | 1 | | |  | | | |
| 61 | | | Змішувач для умивальника | | | | комплект | | | 1 | | |  | | | |
| 62 | | | Гнучкий шланг для підведення води | | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 63 | | | Сифон для раковини | | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
|  | | | Розділ №4. Інше | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 64 | | | Установлення баків для води | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 65 | | | Бак для води 200л | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 66 | | | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 67 | | | Кран кульовий діам. 20 мм | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 68 | | | Виготовлення тумби під бак | | | | т | | | 0,0194 | | |  | | | |
| 69 | | | Труба профільована 20х20 | | | | т | | | 0,020564 | | |  | | | |
| 70 | | | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | | | | шт | | | 8 | | |  | | | |
| 71 | | | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати до 500мм | | | | шт | | | 8 | | |  | | | |
| 72 | | | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати  до 125мм | | | | шт | | | 8 | | |  | | | |
| 73 | | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і  закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | | | | грати | | | 16 | | |  | | | |
| 74 | | | Грати вентиляційні ВЕНТС 125 мм | | | | шт | | | 16 | | |  | | | |
| 75 | | | Навантаження сміття вручну | | | | т | | | 0,034 | | |  | | | |
| 76 | | | Перевезення сміття до 15 км | | | | т | | | 0,034 | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |