**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. Архітектора Старова, 6-А в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50720000-8) – Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)
5. **Кількість:** 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, 6-А.
7. **Очікувана вартість:** 183 154,21 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 16.09.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 11:00, 30.07.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на п’ять років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 5 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту з урахуванням аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в минулому році договорами.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Опалення | |  |  |  | |
| 1 | (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого  каучуку, поліетилену | | м | 178 |  | |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних  діаметром 25 мм | | м | 8 |  | |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних  діаметром 32 мм | | м | 62 |  | |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних  діаметром 63 мм | | м | 108 |  | |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | | м | 8 |  | |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | м | 62 |  | |
| 7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  63 мм | | м | 108 |  | |
| 8 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 25х4,2 мм | | м | 8 |  | |
| 9 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 32х5,4 мм | | м | 62 |  | |
| 10 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і  опалення діам. 63х10,5 мм | | м | 108 |  | |
| 11 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм | | шт | 2 |  | |
| 12 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | | шт | 4 |  | |
| 13 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм | | шт | 2 |  | |
| 14 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм | | шт | 34 |  | |
| 15 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | | шт | 34 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 17 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 8 |  |
| 18 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |  |
| 19 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 8 |  |
| 20 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х32 мм | шт | 8 |  |
| 21 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | шт | 8 |  |
| 22 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 2 |  |
| 23 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм | шт | 6 |  |
| 24 | Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 38 |  |
| 25 | Шпилька М8 L100см | шт | 116 |  |
| 26 | Анкерна втулка Steelfix ETO латунь розпірна 8х31/М6 | шт | 116 |  |
| 27 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 28 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 41 |  |
| 29 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 73 |  |
| 30 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих  трубопроводах діаметром 63 мм | шт | 10 |  |
| 31 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих  трубопроводів | шт | -10 |  |
| 32 | Фланець сталевий Blue Ocean 63 мм | шт | 20 |  |
| 33 | Буртові втулки під фланець Ф63мм | шт | 20 |  |
| 34 | Шпилька Ф16мм L=1000мм | шт | 10 |  |
| 35 | Гайка М16 | шт | 160 |  |
| 36 | Шайба М16 | шт | 160 |  |
| 37 | Прокладка під фланець біконітова Ду63 | шт | 20 |  |
| 38 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | м | 178 |  |
| 39 | Утеплювач Мерілон для труб Ф25мм | м | 8 |  |
| 40 | Утеплювач Мерілон для труб Ф32мм | м | 62 |  |
| 41 | Утеплювач Мерілон для труб Ф63мм | м | 108 |  |
| 42 | Скотч-стрічка самоклеюча 50 м x 75 мм x 30 мкм | м | 246 |  |
|  | | | | |