**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**Поточний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Шнеєрсона, 2Б в м. Миколаєві**

**(ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |  |
|  | **Локальний кошторис №2-1-1. Ремонтно-будівельні роботи** |  |  | |  | |  |  |
| 1 | Очищення металевих конструкцiй (пелена, огородження) вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 207 | |  | |  |  |
| 2 | Розбирання водостiчних труб з листової сталi з люльок (зі збереження) | 100м | 0,64 | |  | |  |  |
| 3 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (зі збереженням матеріалу) | 100м | 0,9 | |  | |  |  |
| 4 | Улаштування з листової сталi карнизних звисiв | 100м | 0,9 | |  | |  |  |
| 5 | Ставлення в покриттях з листової сталi заплат розмiром до 0,25 м2 | 10мiсць | 0,8 | |  | |  |  |
| 6 | Ремонт металевих парапетних грат | 10м | 6 | |  | |  |  |
| 7 | Гiдроiзоляцiя пелени мастикою без прокладання склотканини | 100 м2 | 0,225 | |  | |  |  |
| 8 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 1,83 | |  | |  |  |
| 9 | Фарбування пелени емаллю ПФ-115 за 1 раз | 100м2 | 1,35 | |  | |  |  |
| 10 | Фарбування емаллю ПФ-115 за 1 раз ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 0,48 | |  | |  |  |
| 11 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | 100м | 0,64 | |  | |  |  |
| 12 | Фарбування водостічних труб емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,46 | |  | |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,72 | |  | |  |  |
| 14 | Додавати на кожнi наступнi 30 мм товщини шару при ремонтi штукатурки гладких фасадiв по каменю та бетону з люльок цеметно-вапняним розчином, площа до 5 м2 | 100м2 | 0,36 | |  | |  |  |
| 15 | Шпатлівка фасадів мінеральной шпаклівкой (стовбчики огородження, парапет) | 100м2 | 1,6 | |  | |  |  |
| 16 | Фарбування фасадiв з люльок по пiдготовленiй поверхнi (стовбчики огородження, парапет) | 100м2 | 1,6 | |  | |  |  |
| 17 | Готування цементного розчину вручну | 100м3 | 0,06336 | |  | |  |  |
| 18 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв | 100м | 0,32 | |  | |  |  |
| 19 | Hавiшування канатних систем | 1навішув | 140 | |  | |  |  |
| 20 | Знiмання канатних систем | 1 зніман | 140 | |  | |  |  |
| Кошторисна трудомісткість 1,41823 тис. люд. год. | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**