**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами):**

**1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба»

Юридична адреса:54003, м. Миколаїв, вул. Степова 35;

Фактична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Степова 35;

Код за ЄДРПОУ – 03349134

категорія замовника – юридична особа, яка є підприємством, що забезпечує потреби територіальної громади та є одержувачем бюджетних коштів.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним**

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета

закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт покрівлі адміністративної будівлі на об’єкті благоустрою Міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі), за адресою Автомобільна №1-К, м. Миколаїв (Код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2023-11-13-001726-a

**4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Визначено на підставі кошторисної документації № 42-23/5 кваліфікаційного інженера проектувальника Григоренко Д.С згідно Договору № 352 від 03.11.2023 року (UA-2023-11-14-012972-a).

**5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Технічне завдання

Поточний ремонт покрівлі адміністративної будівлі на об’єкті благоустрою Міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі), за адресою Автомобільна №1-К, м. Миколаїв (Код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 387,4 |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 387,4 |
| 3 | Заміна кроквяних ніг із колод | м | 39 |
| 4 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 256,2 |
| 5 | Розбирання вітрової дошки | м | 30 |
| 6 | Розбирання дошок підшивки | м | 19 |
| 7 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150  азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина  5,8 мм | м2 | 387,4 |
| 8 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 387,4 |
| 9 | Улаштування дошки підшивки | м | 38 |
| 10 | Улаштування дошки підшивки | м | 50 |
| 11 | Улаштування крокв з дощок (брус 70х150) | м3 | 0,4095 |
| 12 | Улаштування крокв з дощок (брус 50х150) | м3 | 1,9215 |
| 13 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із  цегли (парапету та підзору) | м3 | 4,1 |
| 14 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 6 |
| 15 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 10 |
| 16 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної  вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 10 |
| 17 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 412,3 |
| 18 | Улаштування обрамлення до димових і вентиляційних  труб | м | 1 |
| 19 | Фарбування дошки підшивки та лобової дошки за два  рази | м2 | 16,58 |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т | 15,5 |
| 21 | Перевезення сміття до 22 км | т | 15,5 |

1. **Процедура закупівлі:**

Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями).