**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дороги по вул. Кузнецька в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця виміру | | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |  |
|  | **Локальний кошторис №2-1-2. Поточний ремонт** | | | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм | | | | 1 м2 | | 926 | |  | |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | | | | 100м3 | | 7,62 | |  | |  |
| 3 | Ремонт щебеневих основ доріг з додаванням нового матеріалу | | | | 100м2 | | 5,308 | |  | |  |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | | | | 100м2 | | 14,86 | |  | |  |
| 5 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | | | | 100м2 | | 22,8 | |  | |  |
| 6 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 глибиною фрезерування 50 мм | | | | 100м2 | | 46,79 | |  | |  |
| 7 | На кожні 20 мм зміни глибини фрезерування додавати до товщини 70 мм | | | | 100м2 | | 46,79 | |  | |  |
| 8 | Розливання в'яжучих матерiалiв | | | | 1т | | 0,6391 | |  | |  |
| 9 | Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням укладальників асфальтобетону | | | | 100т | | 0,430936 | |  | |  |
| 10 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | | | т | | 43,524536 | |  | |  |
| 11 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | | | | 1000 м2 | | 9,13 | |  | |  |
| 12 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | | | т | | 1110,208 | |  | |  |
| 13 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 до товшини 7 см | | | | 1000 м2 | | 9,13 | |  | |  |
| 14 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | | | | т | | 441,892 | |  | |  |
| 15 | Ремонт бордюрiв | | | | 100м | | 1,44 | |  | |  |
| 16 | Установлення бетоних бортових каменів на бетонну основу | | | | 100 м | | 2,07 | |  | |  |
| 17 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні | | | | кільце | | 36 | |  | |  |
| 18 | Плити покриття залізобетонні оглядових каналізаційних колодязів ( люками ) | | | | шт | | 36 | |  | |  |
| 19 | Кільця залізобетонні горловин каналізаційних колодязів | | | | шт | | 36 | |  | |  |
| 20 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | 100 т | | 10,464 | |  | |  |
| 21 | Перевезення сміття до 22 км | | | | т | | 1046,4 | |  | |  |
| 22 | Перевезення асфальтної крихти до 22 км | | | | т | | 46,7362 | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |