**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**поточний ремонт дороги по вул. 1-а Лінія від пр. Миру до вул. 8-а Поздовжня в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за  допомогою машин для холодного фрезерування  (глибиною фрезерування 50 мм) | м2 | 4000 |  | |
| 2 | Ремонт бордюрiв | м | 50 |  | |
| 3 | (Демонтаж) Установлення люка | шт | 39 |  | |
| 4 | Установлення опор iз плит i кiлець дiаметром бiльше  1000 мм (оглядових колодязів) | м3 | 9,996 |  | |
| 5 | Плити покриття залізобетонна 2ПП15-2 (39 шт.) | шт. | 39 |  | |
| 6 | Кiльця горловин оглядових колодязiв К06 | шт | 39 |  | |
| 7 | Установлення люка | шт | 39 |  | |
| 8 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 39 |  | |
| 9 | Розливання в'яжучих матерiалiв | т | 1,553 |  | |
| 10 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 1,6 |  | |
| 11 | Улаштування вирiвнювального шару з  асфальтобетонної сумiшi iз застосуванням  укладальникiв асфальтобетону | т | 236 |  | |
| 12 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон  щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), дрiбнозернистi, тип А,  марка 1 | т | 238,36 |  | |
| 13 | Розливання в'яжучих матерiалiв | т | 1,553 |  | |
| 14 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 1,6 |  | |
| 15 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником [верхнього шару  товщиною 50 мм]. | м2 | 4000 |  | |
| 16 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон  щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 476,7 |  | |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 19,4 |  | |
| 18 | Перевезення сміття до 22 км | т | 19,41 |  | |
| 19 | Перевезення сміття (що відфрезероване) до 22 км | т | 470 |  | |
|  | | | | | |

Кошторисна заробітна плата -10630 грн. Загальна кошторисна трудомісткість - 939,0 люд.- год.

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.