**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Адміральська в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування50 мм | м2 | 10015 |   |
| 2 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1181 |   |
| 3 | Ремонт бордюрiв (бортові камені природні) | м | 282 |   |
| 4 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційнихколодязів на залізобетонні | кільце | 14 |   |
| 5 | Плита покриття колодязів залізобетонна | шт | 14 |   |
| 6 | Кільце опорне залізобетонне | шт | 14 |   |
| 7 | Люк чавунний для колодязiв важкий (новий) | шт | 14 |   |
| 8 | Ремонт горловин зливоприймальних колодязiв | шт | 4 |   |
| 9 | Люк чавунний з гратами для дощоприймальногоколодязя (новий) | шт | 4 |   |
| 10 | Розливання в'яжучих матерiалiв | т | 4,116 |   |
| 11 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 4,239 |   |
| 12 | Улаштування вирiвнювального шару засфальтобетонної сумiшi iз застосуваннямукладальникiв асфальтобетону | т | 348,52 |   |
| 13 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 352 |   |
| 14 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  м2 | 10015 |   |
|  |  |  |  |   |
| 15 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 1181,77 |   |
| 16 | Демонтаж покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] | м2 | 50 |   |
| 17 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] | м2 | 50 |   |
|   |

Кошторисна заробітна плата -10630 грн.

Загальна кошторисна трудомісткість - 2263,49 люд.-год.

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.