**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт об’єкту благоустрою розташованого на зеленій зоні по вул. Космонавтів в м. Миколаєві (ділянка між вул. Електронна та вул. Вінграновського) (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 1,54 | |  | |  |
| 2 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см | 100 пнів | 0,15 | |  | |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів | 100м | 1,9 | |  | |  |
| 4 | Розбирання поребриків | 100м | 11,8 | |  | |  |
| 5 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 | 1,5 | |  | |  |
| 6 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 31,51 | |  | |  |
| 7 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню | 100м2 | 31,51 | |  | |  |
| 8 | Прокладання геотекстилю | 1000 м2 | 3,151 | |  | |  |
| 9 | Геосинтетичний матеріал | м2 | 3258,134 | |  | |  |
| 10 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 3,7812 | |  | |  |
| 11 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 31,51 | |  | |  |
| 12 | Троутарна плитка 80мм | м2 | 3167,51 | |  | |  |
| 13 | Тактильна плитка | м2 | 15 | |  | |  |
| 14 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 944 | |  | |  |
| Кошторисна трудомісткість 9,25874 тис. люд.год. | | | |  | |  | |
| Середньомісячна зарплата робітників 10,630 тис.грн. | | | |  | |  | |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**