**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по пр. Центральному (від вул. Фалєєвська до вул. Пушкінська) у м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування**

**дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця виміру | | Кількість | | Примітка | |  |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |  |  |
| 1 | Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення | | | | 100м2 | | 0,4 | |  | |  |  |
| 2 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | | | | 100м2 | | 0,4 | |  | |  |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | | | | 100м3 | | 0,12015 | |  | |  |  |
| 4 | Розбирання бетонних поребрикiв | | | | м | | 60 | |  | |  |  |
| 5 | Розбирання бортових каменiв | | | | 100м | | 0,06 | |  | |  |  |
| 6 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | | | | 100м2 | | 3,2643 | |  | |  |  |
| 7 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | | | | 1000 м2 | | 0,32643 | |  | |  |  |
| 8 | Улаштування геотекстилю | | | | 1000 м2 | | 0,32643 | |  | |  |  |
| 9 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня понад 26 см до 34 см | | | | 100 пнiв | | 0,02 | |  | |  |  |
| 10 | Геотекстиль | | | | м2 | | 337,52862 | |  | |  |  |
| 11 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів | | | | 1000 м2 | | 0,32643 | |  | |  |  |
| 12 | Тактильна плитка 330х330 | | | | шт | | 14 | |  | |  |  |
| 13 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм | | | | м2 | | 327,77 | |  | |  |  |
| 14 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | | | | 1м різу | | 65,2 | |  | |  |  |
| 15 | Установлення бетонних поребрикiв | | | | м | | 19,5 | |  | |  |  |
| 16 | Поребрик | | | | м | | 55,5 | |  | |  |  |
| 17 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | | | | 100м | | 0,06 | |  | |  |  |
| 18 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | | | | 100м3 | | 0,00354 | |  | |  |  |
| 19 | Навантаження смiття вручну | | | | 1 т | | 21,576 | |  | |  |  |
| 20 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | | | | 1 м3 | | 0,8 | |  | |  |  |
| 21 | Перевезення сміття до 20 км | | | | т | | 21,576 | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**