**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по пр. Центральному (від вул. Фалєєвська до вул. Пушкінська) у м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування**

**дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № з/п  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення | 100м2 | 0,4 |   |  |  |
| 2 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,4 |   |  |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,12015 |   |  |  |
| 4 | Розбирання бетонних поребрикiв | м | 60 |   |  |  |
| 5 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,06 |   |  |  |
| 6 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 3,2643 |   |  |  |
| 7 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | 1000 м2 | 0,32643 |   |  |  |
| 8 | Улаштування геотекстилю | 1000 м2 | 0,32643 |   |  |  |
| 9 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня понад 26 см до 34 см | 100 пнiв | 0,02 |   |  |  |
| 10 | Геотекстиль | м2 | 337,52862 |   |  |  |
| 11 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів | 1000 м2 | 0,32643 |   |  |  |
| 12 | Тактильна плитка 330х330 | шт | 14 |   |  |  |
| 13 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм | м2 | 327,77 |   |  |  |
| 14 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 65,2 |   |  |  |
| 15 | Установлення бетонних поребрикiв | м | 19,5 |   |  |  |
| 16 | Поребрик | м | 55,5 |   |  |  |
| 17 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,06 |   |  |  |
| 18 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100м3 | 0,00354 |   |  |  |
| 19 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 21,576 |   |  |  |
| 20 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | 1 м3 | 0,8 |   |  |  |
| 21 | Перевезення сміття до 20 км | т | 21,576 |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**