**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. Генерала Карпенка до КУ «Центральний міський стадіон» в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | 100м3 | 0,3075 |   |  |  |
| 2 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 6,35 |   |  |  |
| 3 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | 1000 м2 | 0,635 |   |  |  |
| 4 | Геотекстиль | м2 | 656,59 |   |  |  |
| 5 | Ремонт горловини колодязя | шт | 1 |   |  |  |
| 6 | Ремонт бордюрiв | 100м | 0,2 |   |  |  |
| 7 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 60 |   |  |  |
| 8 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 6,35 |   |  |  |
| 9 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 2 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | -6,35 |   |  |  |
| 10 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | 100м3 | 0,254 |   |  |  |
| 11 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 6,35 |   |  |  |
| 12 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм | м2 | 641,35 |   |  |  |
| 13 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,1287 |   |  |  |
| 14 | Плитка тактильна | м2 | 12,9987 |   |  |  |
| 15 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 53 |   |  |  |
| 16 | Перевезення грунту до 20 км | т | 133,35 |   |  |  |
| 17 | Перевезення сміття до 20 км | т | 53 |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**