**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт об’єкту благоустрою розташованого на бульварній частині просп. Центрального в м. Миколаєві (ділянка між вул. М. Морська та вул. Інженерна)**

**(ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,1 | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | 100м3 | 1,0805 | |  | |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 2,1788 | |  | |  |
| 3 | Перевезення сміття до 20 км | т | 217,88 | |  | |  |
| 4 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 21,61 | |  | |  |
| 5 | Перевезення грунту до 20 км | т | 810,375 | |  | |  |
| 6 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | 100м2 | 21,61 | |  | |  |
| 7 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 2,161 | |  | |  |
| 8 | Геотекстиль | м2 | 2182,61 | |  | |  |
| 9 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 2,161 | |  | |  |
| 10 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi,сіра | м2 | 1572,594 | |  | |  |
| 11 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, черно-біла | м2 | 689,973 | |  | |  |
| 12 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 1157,8 | |  | |  |
| 13 | Поребрік 50х200х60 | шт | 2315,6 | |  | |  |
| 14 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100м3 | 1,0253 | |  | |  |
| 15 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 6,2506 | |  | |  |
| 16 | Установлення бортових каменiв | 100м | 6,2506 | |  | |  |
| 17 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів (тактилка) | 1000 м2 | 0,01521 | |  | |  |
| 18 | Плити тактильна 300х300 | м2 | 15,21 | |  | |  |
| 19 | Звалювання вручну в мiських умовах сухостiйних дерев дiаметр стовбура понад 20 см до 30 см | м3 | 0,28 | |  | |  |
| 20 | Корчування вручну в мiських умовах пнiв дiаметр пня до 30 см | шт | 4 | |  | |  |
| 21 | Улаштування урн | 100шт | 0,12 | |  | |  |
| 22 | Урна UM-1.01 | шт | 12 | |  | |  |
| 23 | Улаштування бетонних фундаментiв пiд устаткування ( лава) | 100 м3 | 0,06 | |  | |  |
| 24 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | 1т | 1,8 | |  | |  |
| 25 | Лава UM-1.012 | шт | 12 | |  | |  |
| 26 | Перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою | шт | 10 | |  | |  |
| 27 | Замiна чавунних люкiв | шт | 10 | |  | |  |
| 28 | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 59,42 | |  | |  |
| Учасник в своїй ціновій пропозиціїї передбачає кошти для догляду за зеленими насадженнями до їх першого всходу | | | | | | |  |
|  |
| Очікувана вартість робіт\_\_\_3220,7436\_\_\_\_тис.грн | | | |  | |  | |
| Кошторисна трудомісткість \_10,17045\_\_ тис. люд.год. | | | |  | |  | |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції визначених технічним завданням послуг.**