**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт - виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частининаселених пунктів  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | м3 | 12,5 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 1,15 |   |
| 3 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв | м2 | 266 |   |
| 4 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiщано-гравiйної сумiшi | м3 | 31,8 |   |
| 5 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 213 |   |
| 6 | Поребрик 500х210х8 | шт | 426 |   |
| 7 | Розбирання бортових каменiв | м | 21 |   |
| 8 | Установлення бортових каменiв бетонних iзалiзобетонних при iнших видах покриттiв (нових) | м | 21 |   |
| 9 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканогосинтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 264,5 |   |
| 10 | Геотекстиль | м2 | 267,085 |   |
| 11 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної суміші тротуарів |  м2 | 264,5 |   |
| 12 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi,  | м2 | 274,8375 |   |
| 13 | Плити тактильні | м2 | 2 |   |
| 14 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення[ФЭМ] | м різу | 65 |   |
| 15 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди |  т | 23,35 |   |
| 16 | Перевезення сміття до 10 км | т | 23,35 |   |
|   |

Кошторисна заробітна плата -10630 грн. Загальна кошторисна трудомісткість - 948,75 люд.- год

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**