**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по вул. Фалеєвська від пр. Центральний до вул. Адмірала Макарова (непарний бік) в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |  |
| 1 | Нарiзування швiв у бетонi затвердiлому | 100м шва | 0,377 | |  | |  |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв | 100м3 | 0,42086 | |  | |  |  |
| 3 | Улаштування дорожнiх покриттiв iз збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 3 м2 (Демонтаж) | 100м3 | 0,0516 | |  | |  |  |
| 4 | Розбирання покриттiв з плитки | 100м2 | 0,63 | |  | |  |  |
| 5 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,072 | |  | |  |  |
| 6 | Розбирання бетонних поребрикiв | м | 317 | |  | |  |  |
| 7 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | 1 м3 | 1,08 | |  | |  |  |
| 8 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 10,64 | |  | |  |  |
| 9 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | 100м2 | 10,64 | |  | |  |  |
| 10 | Улаштування ковера | 1шт | 2 | |  | |  |  |
| 11 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 3 | |  | |  |  |
| 12 | Кiльце опорне | 100шт | 0,03 | |  | |  |  |
| 13 | Установлення люка на проїжджiй частинi | шт | 5 | |  | |  |  |
| 14 | Люк важкого типу | шт | 5 | |  | |  |  |
| 15 | Установлення люка на пiшохiднiй частинi | шт | 2 | |  | |  |  |
| 16 | Люк легкого типу | шт | 2 | |  | |  |  |
| 17 | Улаштування геотекстилю | 1000 м2 | 1,064 | |  | |  |  |
| 18 | Геотекстиль | м2 | 1100,176 | |  | |  |  |
| 19 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 10,64 | |  | |  |  |
| 20 | Тактильна плитка | шт | 52 | |  | |  |  |
| 21 | Плити тротуарнi фiгурнi, товщ. 4,5см | м2 | 648,63 | |  | |  |  |
| 22 | Плити тротуарнi фiгурнi, товщ. 6 см | м2 | 420,77 | |  | |  |  |
| 23 | Лоток водостічний | шт | 27 | |  | |  |  |
| 24 | Установлення бетонних поребрикiв | м | 598 | |  | |  |  |
| 25 | Поребрик | м | 598 | |  | |  |  |
| 26 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,68 | |  | |  |  |
| 27 | Камінь бортовий (від розбирання) | м | 46 | |  | |  |  |
| 28 | Камінь бортовий | м | 22 | |  | |  |  |
| 29 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100м3 | 0,004248 | |  | |  |  |
| 30 | Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня бiльше 34 см | 100 пнiв | 0,02 | |  | |  |  |
| 31 | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 2,25 | |  | |  |  |
| 32 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 70,448 | |  | |  |  |
| 33 | Перевезення сміття до 20 км | т | 70,448 | |  | |  |  |
| 34 | Перевезення грунту до 20 км | т | 193,45986 | |  | |  |  |
| Учасник в своїй ціновій пропозиції передбачає кошти для догляду за зеленими насадженнями до їх першого всходу. | | | | | | |  |  |
| Кошторисна трудомісткість \_\_\_3,88887\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. люд.год. | | | |  | |  | |  |
| Середньомісячна зарплата робітників \_\_10,630\_\_\_\_\_тис.грн. | | | |  | |  | |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції визначених технічним завданням послуг.**