**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по вул. Нікольська від вул. Інженерна до вул. Громадянська (парний бік) в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання**

**та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  |
| 1 | Нарiзування швiв у бетонi затвердiлому | 100м шва | 0,259 | |  | |  |
| 2 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,06 | |  | |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,1836 | |  | |  |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ | 100м3 | 0,1836 | |  | |  |
| 5 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 8,5793 | |  | |  |
| 6 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | 100м2 | 8,5793 | |  | |  |
| 7 | Установлення бетонних поребрикiв (Демонтаж) | м | 289 | |  | |  |
| 8 | Улаштування геотекстилю | 1000 м2 | 0,85793 | |  | |  |
| 9 | Геотекстиль | м2 | 876,06684 | |  | |  |
| 10 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 8,5793 | |  | |  |
| 11 | Тактильна плитка | шт | 52 | |  | |  |
| 12 | Плити тротуарнi фiгурнi, товщ. 4,5см | м2 | 593,19 | |  | |  |
| 13 | Плити тротуарнi фiгурнi, товщ. 6 см | м2 | 259,07 | |  | |  |
| 14 | Установлення бетонних поребрикiв | м | 498,4 | |  | |  |
| 15 | Поребрик | м | 498,4 | |  | |  |
| 16 | Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,16 | |  | |  |
| 17 | Камінь бортовий | м | 16 | |  | |  |
| 18 | Ремонт бордюрiв | 100м | 0,1 | |  | |  |
| 19 | Установлення засобів стримувальної дії "Болард" | 100шт | 0,04 | |  | |  |
| 20 | Засіб стримувальної дії "Болард" | шт | 4 | |  | |  |
| 21 | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 2,72 | |  | |  |
| 22 | Установлення люка на пiшохiднiй частинi | шт | 3 | |  | |  |
| 23 | Люк легкого типу | шт | 3 | |  | |  |
| 24 | Улаштування ковера | 1шт | 2 | |  | |  |
| 25 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100м3 | 0,00944 | |  | |  |
| 26 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 61,506 | |  | |  |
| 27 | Перевезення сміття до 20 км | т | 61,506 | |  | |  |
| 28 | Перевезення грунту до 20 км | т | 175,01772 | |  | |  |
| Кошторисна трудомісткість \_\_\_2,72132\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. люд.год.  **Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції визначених технічним завданням послуг.** | | | |  | |  | |