#### *ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПІВЛІ ЗА ПРЕДМЕТОМ:* ДК 021:2015: (44610000-9) - цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (бункер-накопичувач для збору твердих відходів)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування товару | Кількість | Характеристика товару |
| **Бункер - накопичувач (зйомний контейнер під цеповий захват)** для збору твердих відходів об’ємом - 10 м3 | 40 од. | Бункер повинен відповідати таким параметрам:  - використовуватися спеціально для збору промислових та твердих відходів;  - робоча температура від: - 40 до +50 ◦С;  - колір: синій;  - об’єм 10 м3;  - габарити, мм: довжина – 3870; висота – 1800; ширина – 1720 (допускається відхилення + - 10 мм).  Max ширина з кріпленням під крюковий захват не більш ніж 1950 мм.  Контейнери повинні бути обладнанні кріпленням для самоскидного розвантаження.  - Товщина сталі боковин: 3-5 мм;  - товщина сталі днища: 3-6 мм.  Контейнери повинні забезпечувати можливість завантажування та розвантажування автомобілем - бункеровозом, який дозволяє:  - механізоване завантаження контейнера об'ємом 5-16 м3 з вантажем;  - перевезення бункера з вантажем;  - самоскидне розвантаження бункера;  - установку контейнера з вантажем на майданчик;  - пристосування під експлуатацію краном.  Контейнери повинні бути без ушкоджень, вм’ятин, тріщин, не мати дефектів, нові, тобто такі, які не були в експлуатації |

Гарантійний термін експлуатації контейнера не менше 3 років.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням моніторингу цін на аналогічний товар у поточному році та виходячи з наявних обсягів фінансування.