**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт міжпанельних стиків житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, 75-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).
5. **Кількість:** 1 послуга.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 75-А.
7. **Очікувана вартість:** 467 210,40 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** до 10.12.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 10:00, 15.11.2024.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги та матеріали терміном на 3 (три) роки, з моменту введення об’єкта в експлуатацію (у випадку, якщо об’єкт потребує введення в експлуатацію) або з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (у випадку, якщо об’єкт не потребує введення в експлуатацію) або акт здачі-приймання наданих послуг (або інші документи, що підтверджують факт надання послуг).

12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.

13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 14 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.

16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР дефектного акту за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.9.1).

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх  стінових панелей методом поверхневої герметизації  бутилкаучуковою мастикою Гермабутил 2М-Р Plest, без  прокладання склотканини при ширині стику 200 мм | | | | м | | 1200 | |  | | |
| 2 | Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх  стінових панелей методом поверхневої герметизації  двокомпонентною бутилкаучуковою мастикою  Гермабутил-2М-Р Plest, без прокладання склотканини  при ширині стику 120 мм | | | | м | | 360 | |  | | |
| 3 | Hавішування канатних систем | | | | навішув | | 68 | |  | | |
| 4 | Знімання канатних систем | | | | зніман | | 68 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |