**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт обладнання ліфтів житлового будинку по пр. Героїв України, буд. 20, під’їзди №№ 1-3 у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (50710000-5) – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель).
5. **Кількість:** 1 послуга.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, житловий будинок пр. Героїв України, буд. 20, під’їзди №№ 1-3.
7. **Очікувана вартість:** 388 579,20 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 15.06.2024 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 12 год. 00 хв. 30.03.2024 року.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання наданих послуг.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** не вимагається.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі технічного завдання складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Під’їзд № 1**Облаштування робочого місця без установленняверстата | ліфт | 1 |
| 2 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 1 |
| 3 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 11111111,27,8 |
| 4 | Щит купе кабіни 320 кг (лів) | шт |
| 5 | Щит купе кабіни 320 кг (прав) | шт |
| 6 | Щит задній | шт |
| 7 | Пост наказу | шт |
| 8 | Двері кабіни (комплект) | шт |
| 9 | Кріплення щитів кабііни | комплект |
| 10 | Лінолеум полівінілхлоридний  | м2 |
| 11 | Фарбування металевих поверхонь. Редуктори, портали,двері | м2 |
| 12 | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів ідеталей на 1му поверсі | двері | 11991122211444444 |
| 13 | Двері шахти розувні (комплект) | шт |
| 14 | Заміна визивного апарата | шт |
| 15 | Визивний аппарат | шт |
| 16 | Заміна вимикача приямка | шт |
| 17 | Вимикач приямка | шт |
| 18 | Зняття поверхового перемикача | шт |
| 19 | Установлення поверхового перемикача | шт |
| 20 | Поверховий перемикач | шт |
| 21 | Заміна канато-тягового шківа | шт |
| 22 | КВШ 750 | шт |
| 23 | Кабіна ліфта. Заміна вкладиша | шт |
| 24 | Вкладиші башмаков кабіни 16 | шт |
| 25 | Гумові півкільця башмака кабіни | шт |
| 26 | Противага. Заміна вкладиша | шт |
| 27 | Гумові півкільця башмака противаги | шт |
| 28 | Вкладиші башмаков противаги | шт |
| 29 | Противага. Заміна пружини | шт | 3391  |
| 30 | Пружина противаги | шт |
| 31 | Вивірення по штихмасу направляючої кабіни | поверх |
| 32 | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфтипасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувнимидверима | ліфт |
|   |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Під’їзд № 2**Облаштування робочого місця без установленняверстата | ліфт | 1 1 11111111,27,811994 |
| 2 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт |
| 3 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна |
| 4 | Щит купе кабіни 320 кг (лів) | шт |
| 5 | Щит купе кабіни 320 кг (прав) | шт |
| 6 | Щит задній | шт |
| 7 | Пост наказу | шт |
| 8 | Двері кабіни (комплект) | шт |
| 9 | Кріплення щитів кабііни | комплект |
| 10 | Лінолеум полівінілхлоридний  | м2 |
| 11 | Фарбування металевих поверхонь. Редуктори, портали,двері | м2 |
| 12 | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів ідеталей на 1му поверсі | двері |
| 13 | Двері шахти розувні (комплект) | шт |
| 14 | Заміна визивного апарата | шт |
| 15 | Визивний апарат | шт |
| 16 | Кабіна ліфта. Заміна вкладиша | шт |
| 17 | Вкладиші башмаков кабіни 16 | шт | 4444491 |
| 18 | Гумові півкільця башмака кабіни | шт |
| 19 | Противага. Заміна вкладиша | шт |
| 20 | Гумові півкільця башмака противаги | шт |
| 21 | Вкладиші башмаков противаги | шт |
| 2223 | Вивірення по штихмасу направляючої кабіниПідготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфтипасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувнимидверима | поверхліфт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Під’їзд № 3**Облаштування робочого місця без установленняверстата | ліфт | 1 1 11111111,27,811 |
| 2 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт |
| 3 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна |
| 4 | Щит купе кабіни 320 кг (лів) | шт |
| 5 | Щит купе кабіни 320 кг (прав) | шт |
| 6 | Щит задній | шт |
| 7 | Пост наказу | шт |
| 8 | Двері кабіни (комплект) | шт |
| 9 | Кріплення щитів кабііни | комплект |
| 10 | Лінолеум полівінілхлоридний  | м2 |
| 11 | Фарбування металевих поверхонь. Редуктори, портали,двері | м2 |
| 12 | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів ідеталей на 1му поверсі | двері |
| 13 | Двері шахти розсувні (комплект) | шт |
| 14 | Ремонт ввідного пристрою  | пристрій | 199 |
| 15 | Заміна визивного апарата | шт |
| 16 | Визивний апарат | шт |
| 17 | Заміна вимикача приямка | шт | 11707091 |
| 18 | Вимикач приямка | шт |
| 19 | Заміна каната обмежувача швидкості |  м |
| 20 | Трос, дiаметр 7,8 мм | м |
| 2122 | Вивірення по штихмасу направляючої кабіниПідготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфтипасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувнимидверима | поверхліфт |