**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, 18 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді). (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)
5. **Кількість:** 1 послуга.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54034, м. Миколаїв, житловий будинок № 18 по пр. Героїв України.
7. **Очікувана вартість:** 481 643,69 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 16.10.2023 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 10:00, 18.08.2023.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. **Гарантійний строк:** Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін три роки з моменту введення об’єкту в експлуатацію (у випадку, якщо об'єкт потребує введення в експлуатацію) або з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (у випадку, якщо об'єкт не потребує введення в експлуатацію).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 14 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту за допомогою програмного комплексу АВК – 5 (3.8.3).

**Технічне завдання**

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі (коньок) | м | 148,8 |   |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 507 |   |
| 3 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина5,8 мм | м2 | 507 |   |
| 4 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 648,96 |   |
| 5 | Коник з гнутої оцинкованої сталі товщ.0,5мм, 250х250мм  | м2 | 17,5875 |   |
| 6 | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементнихлистів звичайного профілю | м2 | 259,0525 |   |
| 7 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 360,083 |   |
| 8 | Улаштування з листової сталі конька (над існуючоюпокрівлею) | м | 115,3 |   |
| 9 | Коник з гнутої оцинкованої сталі товщ.0,5мм, 250х250мм  | м2 | 57,65 |   |
| 10 | Очищення металевих конструкцій від корозіїметалевими щітками | м2 | 318,5 |   |
| 11 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь покрівлі | м2 | 318,5 |   |
| 12 | Грунт-емаль 3в1 Delfi | т | 0,0637 |   |
| 13 | Навантаження сміття вручну |  т | 12,79585 |   |
| 14 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12,79585 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |