**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт об’єкту благоустрою зеленого господарства: сквер «Манганарівський», розташований на розі вул. Адміральської, вул. 1 Слобідської, вул. Нікольської та вул. Інженерної в м. Миколаєві (Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)» (ДК 021:2015 (45450000-6) – Інші завершальні будівельні роботи)
5. **Кількість:** 1 послуга.
6. **Місце надання послуг:** 54005, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7.
7. **Очікувана вартість:** 4 300 000,00 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 01.06.2023.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за виконані роботи (послуги) проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт (наданих послуг) та їх вартість. Оплата за цим Договором провадиться згідно підписаних з обох сторін актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 15 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання наданих послуг.
11. **Гарантійний строк: -**.
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 120 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості додається.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОГОВІРНА ЦІНА** | | | | | | | |
| **на поточний ремонт об’єкту благоустрою зеленого господарства: сквер «Манганарівський», розташований на розі вул. Адміральської, вул. 1 Слобідської, вул. Нікольської та вул. Інженерної в м. Миколаєві (Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Ціна,  грн. | Вартість,  грн. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  | Локальний кошторис 02-01-01 на СКВЕР |  |  |  |  |
| 1 | | КР15-119-1 | Прочищення вентиляційних коробів | 100м | 0,222 | 4511,76 | 1001,61 |
| 2 | | КР15-113-1 | Розбирання вентиляційних коробів з плит | 100м2 | 0,027195 | 12547,53 | 341,23 |
| 3 | | КР15-11-6 | Прокладання трубопроводу по стінах  будівель і в каналах з труб чавунних  напірних розтрубних діаметром 200 мм | 100м | 0,222 | 123425,05 | 27400,36 |
| 4 | | КР5-6-6 | Улаштування каркасно-обшивних  перегородок, обшитих фанерою з двох  боків, при збереженні перекриттів | 100 м2 | 0,1332 | 55895,12 | 7445,23 |
| 5 | | КР11-28-3 | Високоякісне штукатурення внутрішніх  поверхонь зовнішніх стін цементно-  вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли інші поверхні не  обштукатурюються | 100м2 | 0,132 | 41753,64 | 5511,48 |
| 6 | | КР11-34-1 | Опорядження поверхонь стін та  перегородок панельних під фарбування  або обклеювання шпалерами | 100м2 | 0,132 | 2346,89 | 309,79 |
| 7 | | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,132 | 932,80 | 123,13 |
| 8 | | КР12-44-6 | Високоякісне фарбування білилом стель  по штукатурці | 100м2 | 0,132 | 29877,88 | 3943,88 |
| 9 | | КР15-137-1 | Заміна вентиляційних грат | 100од | 0,2 | 7889,55 | 1577,91 |
| 10 | | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  нейтралізуючим розчином | 100м2 | 1,28 | 932,84 | 1194,04 |
| 11 | | КР11-28-3 | Високоякісне штукатурення внутрішніх  поверхонь зовнішніх стін цементно-  вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли інші поверхні не  обштукатурюються | 100м2 | 1,28 | 41753,51 | 53444,49 |
| 12 | | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  нейтралізуючим розчином | 100м2 | 1,28 | 932,84 | 1194,04 |
| 13 | | КР12-44-6 | Високоякісне фарбування білилом стель  по штукатурці | 100м2 | 1,28 | 29877,80 | 38243,58 |
| 14 | | КР15-36-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,8 | 4259,36 | 3407,49 |
| 15 | | КР15-4-1 | Знімання змивного бачка, розташованого  на стіні | од | 8 | 70,09 | 560,72 |
| 16 | | КР15-4-3 | Знімання унітазів, пісуарів | од | 2 | 108,53 | 217,06 |
| 17 | | КР15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,1 | 17710,89 | 1771,09 |
| 18 | | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з  керамічних плиток | 100м2 | 0,12 | 11036,99 | 1324,44 |
| 19 | | КР2-1-2 | Розбирання бутових фундаментів без  очищення | 1 м3 | 4,2 | 1799,53 | 7558,03 |
| 20 | | КР7-18-3 | Улаштування першого шару  обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,12 | 13259,00 | 1591,08 |
| 21 | | КР7-27-1 | Улаштування бетонних покриттів  площею до 20 м2 | 100м2 | 0,12 | 8875,83 | 1065,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | КР5-11-3 | Улаштування міжкімнатних перегородок  на металевому каркасі з  цементностружкових плит із  двошаровою обшивкою з ізоляційною  прокладкою | 100 м2 | 0,12 | 190654,67 | 22878,56 |
| 23 | КР15-16-8 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу  до існуючих мереж водопостачання чи  опалення діаметром 100 мм | 1 од | 10 | 211,91 | 2119,11 |
| 24 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо  приєднаним бачком | 10к-т | 1 | 6748,24 | 6748,24 |
| 25 | КР13-24-1 | Облицювання поверхонь стін  керамічними глазурованими плитками з  карнизними, плінтусними і кутовими  елементами в житлових будівлях по  цеглі та бетону | 100м2 | 0,22 | 76985,09 | 16936,72 |
| 26 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з  підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 1 | 4986,81 | 4986,81 |
| 27 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з  керамічних плиток | 100м2 | 0,324 | 11036,99 | 3575,98 |
| 28 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,324 | 932,84 | 302,24 |
| 29 | КР11-28-3 | Високоякісне штукатурення внутрішніх  поверхонь зовнішніх стін цементно-  вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли інші поверхні не  обштукатурюються | 100м2 | 0,324 | 41753,49 | 13528,13 |
| 30 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,324 | 932,84 | 302,24 |
| 31 | КР13-24-1 | Облицювання поверхонь стін  керамічними глазурованими плитками з  карнизними, плінтусними і кутовими  елементами в житлових будівлях по  цеглі та бетону | 100м2 | 0,324 | 76985,12 | 24943,18 |
| 32 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,284 | 4116,52 | 1169,09 |
| 33 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,284 | 932,85 | 264,93 |
| 34 | КР11-28-3 | Високоякісне штукатурення внутрішніх  поверхонь зовнішніх стін цементно-  вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону, коли інші поверхні не  обштукатурюються | 100м2 | 0,284 | 41753,49 | 11857,99 |
| 35 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки  нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,284 | 932,85 | 264,93 |
| 36 | КР12-44-6 | Високоякісне фарбування білилом стель  по штукатурці | 100м2 | 0,284 | 29877,78 | 8485,29 |
| 37 | КБ9-36-1 | Монтаж перегородок збірно-розбірних з  алюмінієвих сплавів зі склінням | 100м2 | 0,15 | 67911,27 | 10186,69 |
| 38 | С1417-8748 | Санітарно-технічні кабіни роздільні,  (1СК24)(2СК24) | од | 8 | 17730,62 | 141844,96 |
| 39 | КР17-19-1 | Установлення сушарок для рук | 100од | 0,02 | 13212,50 | 264,25 |
| 40 | КБ19-2-2 | Установлення водонагрівників ємкісних | од | 2 | 2054,87 | 4109,73 |
| 41 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100од | 0,02 | 848,47 | 16,97 |
| 42 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами  розжарювання | 100од | 0,2 | 948,14 | 189,63 |
| 43 | КР17-5-3 | Прокладання проводів при схованій  проводці в борознах | 100м | 0,6 | 3712,93 | 2227,76 |
| 44 | КР17-11-1 | Монтаж світильників для  люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість  ламп 1 шт | 100од | 0,2 | 28623,75 | 5724,75 |
| 45 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу  при схованій проводці, 1-клавішних | 100од | 0,2 | 4062,50 | 812,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | КР17-13-1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 | 1707,78 | 1707,78 |
| 47 | КР15-90-3 | Установлення опалювальних конвекторів | 100кВт | 0,08 | 21344,13 | 1707,53 |
| 48 | С130-423  варіант1 | Конвектори настінні потужність до 2,5 кВт | кВт | 8 | 8579,52 | 68636,16 |
| 49 | КР18-49-1 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з  дрібнорозмірних фігурних елементів  мощення [ФЭМ] | 100м2 | 11,33 | 12264,81 | 138960,30 |
| 50 | КР18-30-1 | (Демонтаж) Установлення бетонних  поребриків на бетонну основу | м | 622 | 122,65 | 76288,30 |
| 51 | КР18-29-2 | (Демонтаж) Установлення бортових  каменів бетонних і залізобетонних при  інших видах покриттів | 100м | 0,45 | 12407,74 | 5583,48 |
| 52 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та  основ | 100м3 | 2,8325 | 9096,38 | 25765,50 |
| 53 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 6,261 | 3781,75 | 23677,54 |
| 54 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 626,1 | 224,16 | 140346,58 |
| 55 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів  бетонних і залізобетонних при інших  видах покриттів | 100м | 0,45 | 32973,29 | 14837,98 |
| 56 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на  бетонну основу | м | 622 | 314,13 | 195390,57 |
| 57 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та  вирівнювальних шарів основи з піщано-  гравійної суміші, жорстви | 100м3 | 1,133 | 113952,48 | 129108,16 |
| 58 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ  товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70  мм з межею міцності на стиск понад 98,1  МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 11,32 | 28521,96 | 322868,64 |
| 59 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з  дрібнорозмірних фігурних елементів  мощення [ФЭМ] | 100м2 | 11,33 | 113767,57 | 1288986,61 |
| 60 | КР18-4-1 | Знімання асфальтобетонних покриттів  доріг за допомогою машин для  холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів окремими  місцями площею до 10 м2 шириною  фрезерування 500 мм та глибиною  фрезерування 50 мм | 100м2 | 0,45 | 14960,67 | 6732,30 |
| 61 | КР18-8-1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного  покриття доріг одношарового товщиною  50 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100м2 | 0,45 | 50845,98 | 22880,69 |
| 62 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного  профілю з застосуванням екскаваторів,  глибина корита до 250 мм | 100м2 | 3,55 | 2210,12 | 7845,93 |
| 63 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 568 | 205,64 | 116803,52 |
| 64 | КР18-97-4 | Підготовка ґрунту для влаштування  партерного та звичайного газонів вручну  з внесенням рослинної землі шаром 15  см | 100м2 | 17,75 | 16140,22 | 286488,91 |
| 65 | КР18-97-5 | На кожні 5 см зміни товщини шару  додавати або виключати до норм 18-97-3,  18-97-4 | 100м2 | 17,75 | 3864,37 | 68592,57 |
| 66 | КР16-77-1 | Перекладання горловин цегляних  колодязів трирядовою кладкою | од | 11 | 1852,29 | 20375,23 |
|  |  | Розділ 1. Загальні роботи |  |  |  |  |
| 67 | КР17-4-7 | Демонтаж групових щитків | 100од | 0,02 | 4629,65 | 92,59 |
| 68 | КР17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних  групових масою до 3 кг у готовій ніші або  на стіні | од | 2 | 389,19 | 778,38 |
| 69 | С1515-25  варіант1 | Колодка клемна | од | 180 | 12,50 | 2250,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70 | С113-1439-  443 | Трубка термоусаджувальна | м | 40 | 27,00 | 1080,00 |
| 71 | КР17-4-4 | Демонтаж бра, плафонів | 100од | 0,26 | 1621,48 | 421,58 |
| 72 | КР17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра для ламп  розжарювання | 100од | 0,26 | 15350,77 | 3991,20 |
| 73 | КР15-65-1 | Ремонт насосів одноступінчастих,  діаметр патрубка до 100 мм | 10од | 1,1 | 24311,20 | 26742,32 |
| 74 | С188888-  330 | Герметик | од | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 75 | С188888-  1110 | Комплект сальників | од | 11 | 340,00 | 3740,00 |
| 76 | С188888-  333 | Комплеккт підшипників | к-т | 11 | 2350,00 | 25850,00 |
| 77 | КБ21-28-1 | (Демонтаж) Установлення датчика | од | 3 | 8,24 | 24,72 |
| 78 | КБ21-28-1 | Установлення датчика | од | 3 | 20,62 | 61,86 |
| 79 | С1110-30-4 | Датчик | од | 3 | 2900,00 | 8700,00 |
| 80 | КП3-12-3 | Мережа систем вентиляції і  кондиціонування повітря при кількості  перерізів до 15 | Вен.мер. | 1 | 5351,57 | 5351,57 |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  | 79884,22 |
|  |  | Розділ 2. Кабельні роботи |  |  |  |  |
| 81 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без кріплень з укосами,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 | 28468,07 | 854,04 |
| 82 | КМ8-145-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по  дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1  кг | 100 м | 0,25 | 1184,56 | 296,14 |
| 83 | С113-2154-  98 | Кабель 3х1,5 ВВНГ | м | 25,5 | 22,50 | 573,75 |
| 84 | КМ8-145-3 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по  дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3  кг | 100 м | 0,25 | 1577,48 | 394,37 |
| 85 | С113-2154-  97 | Кабель АВВГ 4х150 | м | 25,5 | 185,00 | 4717,50 |
| 86 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у  траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,25 | 417,50 | 104,38 |
| 87 | С113-1430-  555 | Стрічка сигнальна. | м | 25 | 12,80 | 320,00 |
| 88 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух  котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,03 | 16196,54 | 485,90 |
| 89 | КМ8-147-3 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по  установлених конструкціях і лотках з  кріпленням на поворотах і в кінці траси,  маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,55 | 3157,82 | 1736,80 |
| 90 | С113-2154-  97 | Кабель АВВГ 4х150 | м | 56,1 | 185,00 | 10378,50 |
| 91 | КМ8-165-3 | Монтаж муфти кінцевої для кабеля  напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до  185 мм2 | од | 8 | 1199,09 | 9592,72 |
| 92 | С113-2154-  88 | Муфта кабельна | од | 8 | 165,00 | 1320,00 |
| 93 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,5 | 3967,18 | 1983,59 |
| 94 | С1545-89-8 | Короб 40х16мм | м | 50,5 | 18,30 | 924,15 |
| 95 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів  перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,5 | 775,70 | 387,85 |
| 96 | С113-2154-  99 | Кабель 3х2,5 ВВНГ | м | 51,5 | 27,50 | 1416,25 |
| 97 | КР17-5-1 | Прокладання проводів при схованій  проводці в порожнинах перекриттів і  перегородок | 100м | 1,05 | 2498,19 | 2623,10 |
| 98 | С113-2154-  98 | Кабель 3х1,5 ВВНГ | м | 56,1 | 22,50 | 1262,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 99 | | С113-2154-  99 | Кабель 3х2,5 ВВНГ | м | 51 | 27,50 | 1402,50 |
| 100 | | С1512-77 | Коробка універсальна, розподільча | Од | 8 | 100,00 | 800,00 |
| 101 | | С1551-8-  СР1 | Комплект кріпильний к-т | од | 70 | 45,70 | 3199,00 |
| 102 | | КМ8-574-3 | Розведення по пристроях і підключення  жил кабелів або проводів зовнішньої  мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів,  установлених на пристроях, переріз  жили до 35 мм2 | 100 жил | 0,2 | 5689,25 | 1137,85 |
| 103 | | КМ8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення  жил кабелів або проводів зовнішньої  мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів,  установлених на пристроях, переріз  жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 | 3488,73 | 1395,49 |
|  | |  | Всього по розділу 2 |  |  |  | **47306,13** |
|  | |  | Розділ 3. ПНР |  |  |  |  |
| 104 | | КП1-61-6 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка  наявності кола між заземлювачами і  заземленими елементами | 100\_точ. | 0,4 | 2599,33 | 1039,73 |
| 105 | | КП1-62-15 | Вимірювання опору ізоляції  мегаомметром кабельних і інших ліній,  напруга до 1 кВ, призначених для  передачі електроенергії розподільним  пристроям, щитам, шафам і  комутаційним апаратам | Лінія | 3 | 61,16 | 183,48 |
| 106 | | КП1-61-7 | Пристрої, що заземлюють. Визначення  питомого опору грунту | Вимір. | 1 | 611,61 | 611,61 |
| 107 | | КП1-61-8 | Пристрої, що заземлюють. Замір  повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 11 | 305,80 | 3363,80 |
| 108 | | КП9-2-5 | Змішувач продуктивність до 1000 м3/доб | Вузол | 1 | 7033,49 | 7033,49 |
| 109 | | КП9-2-1 | Повітровідділювач з системою подачі  реагентів [вхідна камера], продуктивність  до 1600 м3/доб. | Вузол | 1 | 7033,49 | 7033,49 |
| 110 | | КП2-14-3 | Система вимірювальна витрат або рівня | Параметр | 1 | 3210,95 | 3210,95 |
| 111 | | КП2-14-1 | Система вимірювальна температури | Параметр | 1 | 2140,63 | 2140,63 |
| 112 | | КП2-14-5 | Система вимірювальна складу,  властивості або структури речовини | Параметр | 1 | 3669,65 | 3669,65 |
| 113 | | КП2-15-1 | Система сигналізації проста | Система | 1 | 764,51 | 764,51 |
| 114 | | КП2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або  інші складні автоматичного регулювання]  багатоконтурні з числом параметрів  настроювання до 5 | Система | 1 | 14984,39 | 14984,39 |
|  | |  | Всього по розділу 3 |  |  |  | **44035,73** |
|  | |  | **Всього по локальному кошторису** |  |  |  | **3577776,82** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування** | | | | | | | **3577776,82** |
| у тому числі | | | | | | |  |
| Робота | | | | | | | 1405671,38 |
| Матеріали та устаткування | | | | | | | 2172105,43 |
| **Податок на додану вартість** | | | | | | | **715555,36** |
| **Всього з урахуванням ПДВ** | | | | | | | **4293332,18** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | |  | | | | | |
| Керівник генеральної  підрядної організації | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |