**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707
4. **Предмет закупівлі:** Поточний ремонт тротуару по вул. Соборна від пр. Центральний до вул. Чкалова у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
5. **Кількість:** 907 м2.
6. **Місце надання послуг:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, вул. Соборна від пр. Центральний до вул. Чкалова.
7. **Очікувана вартість:** 1 627 313,03 грн. з ПДВ.
8. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 01.12.2023 року.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 10 год. 00 хв. 29.09.2023 року.
10. **Умови оплати:** Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання наданих послуг.
11. **Гарантійний строк:** Виконавець надає гарантії на надані послуги на термін три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, акту здачі-приймання наданих послуг (або інших документів, що підтверджують факт надання послуг).
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** 45 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі дефектного акту за допомогою програмного комплексу АВК -5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | м3 | 100 |  | |
| 2 | Розбирання бортових каменів | м | 121 |  | |
| 3 | Розбирання щебеневих основ | м3 | 100 |  | |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 907 |  | |
| 5 | Установлення бортових каменів природних при інших  видах покриттів (від розбирання) | м | 121 |  | |
| 6 | Заміна чавунних люків | шт | 5 |  | |
| 7 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою  до 0,1 т (м/к реклами) | т | 0,1 |  | |
| 8 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при  використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 907 |  | |
| 9 | Геотекстиль | м2 | 979,56 |  | |
| 10 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші за товщини шару 12 см | м2 | 907 |  | |
| 11 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до 21  см | м2 | 907 |  | |
| 12 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів | м2 | 907 |  | |
| 13 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40-50 мм (сіра  "старе місто") | м2 | 801,435 |  | |
| 14 | Плити бетонні тротуарні фігурні (бруківка гранітна) | м2 | 14,241 |  | |
| 15 | Плити бетонні тротуарні фігурні (красна безшовна) | м2 | 85,446 |  | |
| 16 | Плити бетонні тротуарні фігурні (тактильні індикатори) | м2 | 14,962 |  | |
| 17 | Перевезення сміття до 22 км | т | 675,125 |  | |
|  | | | | | |