**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707

|  |
| --- |
| 1. **Предмет закупівлі**: Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Героїв України (непарна сторона) від перехідного мосту через р. Інгул до автостанції "ОРІОН" (Тернівське кільце) в Центральному районі м. Миколаєва» (ДК 021:2015: (71320000-7) – Послуги з інженерного проектування)
 |

1. **Кількість:** 1 робота.
2. **Місце виконання робіт:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, проспект Героїв України.
3. **Очікувана вартість:** 2 000 000,00 грн. з ПДВ.
4. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 29.02.2024 року.
5. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 11:00, 25.08.2023.
6. **Умови оплати:** Оплата за Договором здійснюються Замовником протягом 20 (двадцяти) банківських днів після підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт на підставі наданого Підрядником рахунку.
7. **Гарантійний строк:** -.
8. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
9. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** -.
10. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
11. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
12. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
13. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена виходячи з розміру бюджетного призначення.

**Технічне завдання**

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі (коньок) | м | 148,8 |   |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 507 |   |
| 3 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина5,8 мм | м2 | 507 |   |
| 4 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 648,96 |   |
| 5 | Коник з гнутої оцинкованої сталі товщ.0,5мм, 250х250мм  | м2 | 17,5875 |   |
| 6 | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементнихлистів звичайного профілю | м2 | 259,0525 |   |
| 7 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю40/150, товщина 5,8 мм | м2 | 360,083 |   |
| 8 | Улаштування з листової сталі конька (над існуючоюпокрівлею) | м | 115,3 |   |
| 9 | Коник з гнутої оцинкованої сталі товщ.0,5мм, 250х250мм  | м2 | 57,65 |   |
| 10 | Очищення металевих конструкцій від корозіїметалевими щітками | м2 | 318,5 |   |
| 11 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь покрівлі | м2 | 318,5 |   |
| 12 | Грунт-емаль 3в1 Delfi | т | 0,0637 |   |
| 13 | Навантаження сміття вручну |  т | 12,79585 |   |
| 14 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12,79585 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |