**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

1. **Найменування:** Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. **Місцезнаходження:** м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7
3. **ЄДРПОУ:** 03365707

|  |
| --- |
| 1. **Предмет закупівлі**: Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Героїв України (непарна сторона) від перехідного мосту через р. Інгул до автостанції "ОРІОН" (Тернівське кільце) в Центральному районі м. Миколаєва» (ДК 021:2015: (71320000-7) – Послуги з інженерного проектування) |

1. **Кількість:** 1 робота.
2. **Місце виконання робіт:** Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв, проспект Героїв України.
3. **Очікувана вартість:** 2 000 000,00 грн. з ПДВ.
4. **Строк надання послуг:** з моменту підписання договору і до 29.02.2024 року.
5. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 11:00, 25.08.2023.
6. **Умови оплати:** Оплата за Договором здійснюються Замовником протягом 20 (двадцяти) банківських днів після підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт на підставі наданого Підрядником рахунку.
7. **Гарантійний строк:** -.
8. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
9. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** -.
10. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.
11. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.
12. **Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається**.
13. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена виходячи з розміру бюджетного призначення.

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | |
| №  ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі (коньок) | | | м | | 148,8 | |  | | |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | | | м2 | | 507 | |  | | |
| 3 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150  азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина  5,8 мм | | | м2 | | 507 | |  | | |
| 4 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю  40/150, товщина 5,8 мм | | | м2 | | 648,96 | |  | | |
| 5 | Коник з гнутої оцинкованої сталі товщ.0,5мм, 250х250  мм | | | м2 | | 17,5875 | |  | | |
| 6 | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних  листів звичайного профілю | | | м2 | | 259,0525 | |  | | |
| 7 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю  40/150, товщина 5,8 мм | | | м2 | | 360,083 | |  | | |
| 8 | Улаштування з листової сталі конька (над існуючою  покрівлею) | | | м | | 115,3 | |  | | |
| 9 | Коник з гнутої оцинкованої сталі товщ.0,5мм, 250х250  мм | | | м2 | | 57,65 | |  | | |
| 10 | Очищення металевих конструкцій від корозії  металевими щітками | | | м2 | | 318,5 | |  | | |
| 11 | Фарбування за 2 рази металевих поверхонь покрівлі | | | м2 | | 318,5 | |  | | |
| 12 | Грунт-емаль 3в1 Delfi | | | т | | 0,0637 | |  | | |
| 13 | Навантаження сміття вручну | | | т | | 12,79585 | |  | | |
| 14 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 12,79585 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | | |